ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЕЙ

Включить АКБ

Запустить стартер

Дождаться выхода на режим (лампа погаснет)

Включить насосы подкачки

Открыть топливный клапан

Дождаться пока гидросистема выйдет в рабочий режим (лампа погаснет)

Включить генератор

Повторить данную процедуру для остальных двигателей.

Выключение двигателей осуществляется в обратном порядке.

После запуска всех двигателей включить питание систем

За 2 минуты до старта включить обогрев (летом)

ПЕРЕД ВЗЛЕТОМ:

Обогрев – включен

Закрылки – 15, 20

Задачик стабилизатора – согласно центровки (+5, +10)

Табло «К взлету не готов» - погасло

ВЗЛЕТ: (при полной загрузке)

V1 – 240 км/ч

Vr – 280 км/ч

V2 – 310 км/ч

НАБОР ВЫСОТЫ:

До 10 000 фт.

Скорость – не превышать 500 км/ч

Вертикальная скорость – не превышать 10 м/с

До 18 000 фт.

Скорость – не превышать 575 км/ч

Вертикальная скорость – не превышать 10 м/с

До эшелона 280

Скорость – не ниже 0,6 М, не выше 0,8 М

Вертикальная скорость – не превышать 7 м/с

Выше эшелона 280

Скорость – не ниже 0,6 М, не выше 0,88 М

Вертикальная скорость – не превышать 5 м/с

НА ЭШЕЛОНЕ:

Скорость – не ниже 0,7 М, не выше 0,88 М

(в зависимости от высоты, ветра, дистанции маршрута)

СНИЖЕНИЕ:

Скорость – не превышать 575 км/ч

Вертикальная скорость – не превышать 10 м/с

НА ГЛИССАДЕ:

Закрылки – 40

Скорость – 290 км/ч, 280 км/ч

Шасси – выпущены