Если Вы читаете этот текст, то это значит, что перед Вами панель для самолета
Ту-134А-3 (версия для с АБСУ и РЛС РОЗ-1) для широких мониторов с соотношением сторон 8х5
Панель предназначена для модели версии 1.0 и работает только под MS Flight Simulator 2004
Кроме того, в данной панели исправлены несколько ошибок предыдущих версий, 
добавлена расширенная электропанель штурмана с возможностью подключения аэродромного
источника питания, убрана панель второго пилота, а некоторые приборы распределены по 
дополнительным подпанелям. 
Исчезли с основной панели тумблеры управления фарами, но они остались на верхней панели 
пилотов, где они и должны быть в реальности, а для тех, кому не удобно включать свет мышью,
советую настроить управление светом на клавиатуре: малый свет - рулежный, 
большой - посадочный, а выпуск и уборка фар - соответствуют выпуску и уборке носа Конкорда 
Также с панелей убран пульт ответчика, однако файл прибора сохранен в пакете и при 
необходимости может быть выведен на любую подпанель по желанию пользователя. 
Пример строчки для PANEL.CFG

gaugeZZ=scs_tu134!XPDR, XX,YY,206,96

Где ZZ - номер прибора в соответствующей секции 
XX - горизонтальная координата  
YY - вертикальная координата

Для установки панели распакуйте ее в папку:
Диск:\Папка флайтсимулятора\Aircraft\SCS Tu-134A\Panel.wide
В файле Aircraft.cfg в соответствующей секции поставте расширение папки с панелью

[fltsim.Х]
...
model=

panel=WIDE

sound=
texture=pal
...
Теперь можно запускать симулятор и наслаждаться нормальными круглыми приборами
на Вашем широкоформатном мониторе.
                                       
Приятных полетов и безопасных посадок
С уважением Михаил Митин aka Wishmaster
