Контрольные карты Лисунов Ли-2 (DZIES демо)
Более подробные сведения по управлению этим самолетом представлены в соответствующем разделе Учебного центра. Рекомендуемые значения скоростей можно найти в игре в планшете на вкладке Справка. Большая часть действий может быть выполнена с помощью мыши.

Чтобы... | Нажмите...
Показать/скрыть панель | SHIFT+1
Показать/скрыть блок радиосвязи | SHIFT+2
Показать/скрыть GPS | SHIFT+3
Показать/скрыть панель управления двигателем | SHIFT+4
Показать/скрыть схему запуска двигателя | SHIFT+5
Показать/скрыть рычаги управления закрылками/шасси | SHIFT+6

Перед запуском двигателей |
[ ] Закрылки | Убрать в нейтральное положение; сигнализируется уборка (нажимайте F6 до перехода в нужное положение)
[ ] Стояночный тормоз | Установить (нажмите CTRL+ "." (точка))
[ ] Основной аккумулятор | Вкл.
[ ] Основная радиостанция | Выкл.
[ ] Генераторы | Вкл.
[ ] Эл. питание приборов двигателей | Вкл.
[ ] Магнето | Выкл. (нажимайте M+"Минус" до выключения)
[ ] Обогрев ПВД | Выкл.
[ ] Противообледенители крыльев | Выкл.
[ ] Подогрев карбюратора | Задать холодный режим (нажмите клавишу H для переключения)
[ ] Приборы состояния топлива | Проверить
[ ] Топливные краны | Левый передний бак
[ ] Воздушные винты | Вперед (Нажимайте CTRL+F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] РУДы | На себя (малый газ) (нажимайте F3 и F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Рабочая смесь (Высотный корректор) | Нет подачи (на себя) (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 до достижения крайнего заднего положения)
[ ] Триммер | 0
[ ] Створки капота двигателя | Закрыть
[ ] Давление наддува | Сравнить с давлением аэродрома
[ ] Рули и элероны | Свободно/Полная амплитуда
[ ] Маяк | Вкл.
Запуск двигателей |
Включить аккумуляторы
[ ] Предохранительный переключатель запуска двигателей | Вкл.
[ ] Рабочая смесь | Обогащать автоматически (нажимайте CTRL+SHIFT+F3 пока регулятор не будет максимально впереди)
[ ] Дроссельная заслонка | Малый газ (нажимайте F3 и F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Регулятор шага винта | Максимально передвинуть вперед (малые углы тангажа) (Нажимайте CTRL+F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] Главный выключатель зажигания | Вкл.
[ ] Магнето | Перевести в положение "BOTH" (нажмите M+"Плюс", чтобы выбрать вариант "BOTH")
[ ] Переключатель стартера | Включить в полжение "Мотор" и через 8 сек в положение "Бабина"
[ ] Давление масла | Проверить
[ ] Давление топлива | Проверить
[ ] Давление топлива | Проверить
[ ] Давление в вакуумной системе | Проверить
[ ] Давление гидросистемы | Проверить
(последовательно нажмите клавиши E, 1 и 2, чтобы выбрать оба двигателя)
После запуска двигателя |
[ ] Температура/давление | Проверить
[ ] Шасси и давление в гидросистеме | Проверить
[ ] Основная радиостанция | Вкл.
[ ] Хвостовое колесо | Подготовить к рулению
Подготовка к рулению |
[ ] Тормоза | Проверить (нажмите клавишу "."(точка))
[ ] Приборы авиагоризонта | Проверить
[ ] Высотомер | Проверить
[ ] Пилотажные приборы | Проверить
[ ] Подогрев карбюратора | Проверить (нажмите клавишу H для переключения)
Прогрев двигателя |
[ ] Стояночный тормоз | Установить (нажмите CTRL+ "." (точка))
[ ] Температура & Давление | Проверить
[ ] Рабочая смесь | Обогащать автоматически (Нажимайте CTRL+SHIFT+F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] РУДы | 1000 об./мин. (нажимайте F3 и F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Воздушные винты | Проверить (нажимайте CTRL+F2 и CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Генераторы | Проверить
[ ] Указатели курса | Установить
[ ] Давление в вакуумной системе | Проверить
[ ] Обогрев ПВД | Проверить
[ ] Магнето | Проверить <100 об/мин - падение на каждый; <40 об/мин - падение в промежутке (нажмите M+"Минус", а затем M+"Плюс", чтобы выбрать "L", "R" или "BOTH")
[ ] РУДы | 1000 об./мин. (нажимайте F2 и F3 до перехода в нужное положение)
Перед взлетом |
[ ] Рабочая смесь | Обогащать автоматически (Нажимайте CTRL+SHIFT+F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] Воздушные винты | Вперед (Нажимайте CTRL+F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] Триммер | Установить
[ ] Рули и элероны | Управление свободное, отклонения правильные
[ ] Закрылки | Установить (при необходимости нажмите F7 и F6)
[ ] Радио | Установить
[ ] Инструктаж | Завершен
Последнее |
[ ] Створки капота двигателя | Открыть наполовину
[ ] Обогрев ПВД | Вкл.
[ ] Хвостовое колесо | Зафиксировать
[ ] Указатель курса | Проверить
Взлет и набор высоты на уровне моря |
[ ] Тормоза | Отпустить
[ ] Рабочая смесь | Обогащать автоматически (Нажимайте CTRL+SHIFT+F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] РУДы | Задать давление наддува 1100 мм рт. ст. (нажимайте F2 и F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Винты | 2200 об./мин. (нажимайте CTRL+F2 и CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Шасси | Убрать (при установившемся наборе высоты) (нажмите G)
--На скорости 170 км/час.-- |
[ ] РУДы | Задать давление наддува 800 мм рт. ст. (нажимайте F2 и F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Винты | 2200 об./мин. (нажимайте CTRL+F2 и CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Воздушная скорость | Поддерживать скорость 160 км/час
--При отсутствии препятствий-- |
[ ] Воздушная скорость | 240 км/час
После взлета & Набор высоты |
[ ] Шасси | Проверить: убрано
[ ] Закрылки | Проверить: убраны
[ ] Крылья | Чистые
[ ] Температура/Давление | Проверить
[ ] Посадочные фары | По ситуации
В полете |
[ ] РУДы | Установить (нажимайте F2 и F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Винты | Установить (нажимайте CTRL+F2 и CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Рабочая смесь | Обеднить (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 и CTRL+SHIFT+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Створки капота двигателя | По ситуации
Перед снижением |
[ ] Высотомеры | Установить
[ ] Количество топлива | Проверить
[ ] Топливные краны | Основные баки
[ ] Давление гидросистемы | Проверить
[ ] Хвостовое колесо | Зафиксировать
[ ] Подогрев карбюратора | По ситуации (нажмите клавишу H для переключения)
[ ] Посадочные фары | По ситуации
Перед заходом |
[ ] Рабочая смесь | Обогатить (Нажимайте CTRL+SHIFT+F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] Створки капота двигателя | Закрыть
[ ] Подогрев карбюратора | По ситуации (нажмите клавишу H для переключения)
Перед посадкой |
[ ] Шасси | Выпустить (нажмите клавишу G, чтобы поднять/опустить шасси)
[ ] Закрылки | По ситуации (нажимайте F7 до перехода в нужное положение)
[ ] Винты | Установить (нажимайте CTRL+F2 и CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
После приземления |
[ ] Закрылки | Подняты, в нейтральном положении (нажимайте F6 до перехода в нужное положение)
[ ] Винты | Задать низкие обороты (нажимайте CTRL+F2 пока ручка не окажется в крайнем заднем положении)
[ ] Створки капота двигателя | Открыть
[ ] Обогрев ПВД | Выкл.
[ ] Подогрев карбюратора | Выкл. (нажмите клавишу H для переключения)
[ ] Посадочные фары | По ситуации
[ ] Триммер | В нейтральном положении (для взлета)
[ ] Второстепенное электрооборудование | Выкл.
[ ] Хвостовое колесо | Подготовить к рулению
Выключение двигателя |
[ ] Хвостовое колесо | Зафиксировать
[ ] Стояночные тормоза | Установить (нажмите CTRL+ "." (точка))
[ ] Основная радиостанция | Выкл.
[ ] Рабочая смесь | Прекращение подачи смеси (нажимайте CTRL+F2 пока ручка не окажется в крайнем заднем положении)
[ ] Маяк | Выкл.
[ ] Навигационные огни | Выкл.
[ ] Магнето | Выкл. (нажимайте M+"Минус" до выключения)
[ ] Тормоза | Отпущены (нажмите клавишу "."(точка))
[ ] Основной аккумулятор | Выкл.

NOTE:Реальная контрольная карта проверки для данного летательного аппарата здесь приводится с небольшими изменениями, сделанными для возможности использования ее в игре Flight Simulator.