ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ БОИНГА 737-500
З а детальными инструкциями по полетам на этом самолете обращайтесь к Информационным статьям по Авиации 737-400. По поводу скоростей смотрите страницу Ссылки Руководства. Обратите внимание на то, что большинство операций можно выполнять, используя мышку .

Чтобы... | Нажмите...
Показать/скрыть радио | SHIFT+2
Показать/скрыть GPS | SHIFT+3
Показать/скрыть дроссель квадрант | SHIFT+4
Показать/скрыть панель над головой | SHIFT+5
Показать/скрыть компас | SHIFT+6

ОТКАТ НАЗАД (если припаркован у ворот)
[ ] Откат назад | ЗАПРОС (нажмите SHIFT+P, затем 1 чтобы повернуть хвост налево или 2 чтобы повернуть направо, затем нажмите SHIFT+P чтобы остановиться)
ПЕРЕД СТАРТОМ |
[ ] Тормоз при парковке | УСТАНОВКА (нажмите CTRL+клавишу ПЕРИОД)
СТАРТ МОТОРА |
Нажмите CTRL+E чтобы запустить последовательность автостарта.
ПОСЛЕ СТАРТА |
[ ] Зажигание Мотора | ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР
[ ] Отопление Пито | ВКЛ.
[ ] Разморозка | КАК ТРЕБУЕТСЯ
[ ] Рычаги Запуска Мотора | ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ
[ ] Огни | КАК ТРЕБУЕТСЯ
[ ] Автопилот | УСТАНОВ. И ВЫКЛ.
[ ] Инструменты | ПРОВЕРЕНЫ
[ ] Переключатель Автотормоза | RTO (Отказанный Взлет)
[ ] Переключатель Электроники | ВКЛ.
[ ] Электроника | УСТАНОВИТЬ (нажмите SHIFT+2 чтобы показать радиопанель)
ПРИ МАЛЕНЬКОЙ СКОРОСТИ/ПЕРЕД ВЗЛЕТОМ
[ ] Тормоза | ОТПУСТИТЬ (нажмите клавишу ПЕРИОД)
[ ] Рычаги Опоры | МЕДЛЕННО УВЕЛИЧИТЬ, ПОКА НЕ СДВИНЕТСЯ С МЕСТА (нажмите F3 или F2 если необходимо)
[ ] Рычаги Опоры | ОТКЛЮЧИТЬ ПРИ МАЛЕНЬКОЙ СКОРОСТИ (нажмите F2 или F3 если необходимо)
[ ] Контрольная Панель Полета | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Закрылки | УСТАНОВИТЬ НА ВЗЛЕТ (5) (нажмите F7 по мере необходимости)
[ ] Тормоза | УСТАНОВИТЬ (нажмите клавишу ПЕРИОД )
ГОТОВ К ВЗЛЕТУ |
[ ] Зажигание Мотора | ГЕН
[ ] Приборы Полета | ВКЛ.
[ ] Автоматический сектор газа | ВЗВЕСТИ (if using TO/GA mode for takeoff)
[ ] Ответчик | ВКЛ. (нажмите SHIFT+2 чтобы показать радиопанель)
[ ] Огни | КАК ТРЕБУЕТСЯ
ВЗЛЕТ |
[ ] Тормоза | ОТПУСТИТЬ (нажмите клавишу ПЕРИОД )
[ ] Рычаги Опоры | МЕДЛЕННО УВЕЛИЧИТЬ ДО 40% N1 (нажмите F2 или F3 по мере необходимости)
--ОЖИДАЙТЕ СТАБИЛИЗАЦИИ МОТОРА--
[ ] Рычаги Опоры | МЕДЛЕННО УВЕЛИЧИТЬ ДО 100% N1 (нажмите F2 или F3 по мере необходимости)
--or-- |
[ ] Режим TO/GA | АКТИВИРОВАТЬ (нажмите CTRL+SHIFT+R)
[ ] Механизмы Мотора | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Скорость 80 узлов | ОТМЕТКА "80 УЗЛОВ"
-- ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ОПОРЫ--
[ ] Скорость V1 | ОТМЕТКА "V1"
[ ] Скорость VR | ОТМЕТКА "ВРАЩЕНИЕ"
--ПОВЕРНУТЬ ПРИБЛ. НА 10 ГРАДУСОВ ВВЕРХ--
[ ] Скорость V2 | ОТМЕТКА "V2"
[ ] Передача Приземления | ВВЕРХ (КОГДА СТОИТ ПОЗИТИВНЫЙ НАБОР ВЫСОТЫ) (нажмите G)
[ ] Скорость | УСТАНОВИТЬ V2+20 УЗЛОВ
[ ] Автопилот | АКТИВИРОВАТЬ НА 1,000' AGL
[ ] Закрылки | ВТЯНУТЬ НА 1 АТ 1,000' Над Уровнем Земли (нажимайте F6 пока не будет 1)
[ ] Закрылки | ВВЕРХ НА 210 УЗЛОВ (нажимайте F6 пока не подымется)
[ ] Автосектор газа | ОТКЛ.
[ ] Рычаги Опоры | 90% N1 (нажимайте F2 или F3 по мере необходимости)
[ ] Скорость | 250 УЗЛОВ AT 3,000' НУЗ
[ ] Рычаг Приземления | Убедиться, что ОТКЛ.
ПОДЪЕМ |
[ ] Скорость | УСТАНОВИТЬ НА 250 УЗЛОВ
[ ] Огни Приземления | ОТКЛ. ВЫШЕ 10,000' над Средним Уровнем Моря
[ ] Скорость | 280 УЗЛОВ ВЫШЕ 10,000' СУМ
[ ] Высотомер | УСТАНОВИТЬ НА 29.92 ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ 18,000' СУМ
ПОЛЕТ |
[ ] Рычаги Опоры | ПО ЖЕЛАНИЮ (нажимайте F2 или F3 по мере необходимости)
[ ] Дифферент | КАК ТРЕБУЕТСЯ (нажимайте Num Pad 1 или Num Pad 7 по мере необходимости)
СПУСК |
[ ] Переключатель Автотормоза | ПО ЖЕЛАНИЮ
[ ] Скорости (VREF, VAPP) | ОПРЕДЕЛЕНЫ И УСТАНОВЛЕНЫ (смотрите страницу Ссылки Руководства)
[ ] Разморозка | КАК ТРЕБУЕТСЯ
[ ] Автопилот | ПО ЖЕЛАНИЮ
[ ] Рычаги Опоры | ПО ЖЕЛАНИЮ (нажимайте F2 или F3 по мере необходимости)
[ ] Высотомер | УСТАНОВИТЬ НА МЕСТНЫЕ НАСТРОЙКИ ПЕРЕСЕКАЯ 18,000' СУМ
[ ] Радиоприборы | ВКЛЮЧИТЬ
[ ] Скорость | <250 УЗЛОВ НИЖЕ 10,000' СУМ
[ ] Огни Приземления | КЛ. НИЖЕ 10,000' СУМ
[ ] Порядок Действий при Подлете | См. ниже
ПОДЛЕТ |
[ ] Скорость | ПО ЖЕЛАНИЮ
[ ] Рычаги Опоры | AS DESIRED (нажимайте F2 или F3 по мере необходимости)
[ ] Закрылки | ПО ЖЕЛАНИЮ (press F7 as necessary)
[ ] Автопилот | ПО ЖЕЛАНИЮ
[ ] Автосектор газа | ARM (если использовать режим TO/GA для ухода на второй круг)
ПРИЗЕМЛЕНИЕ |
[ ] Скорость | ПО ЖЕЛАНИЮ
[ ] Рычаги Опоры | ПО ЖЕЛАНИЮ (press F2 or F3 as necessary)
[ ] Тормоз Скорости | ВКЛЮЧЕН (нажмите SHIFT +> клавишу / [FORWARD SLASH ])
[ ] Передача Приземления | ВНИЗ И ПОДТВЕРДИТЬ (нажмите G)
[ ] Закрылки | ПО ЖЕЛАНИЮ (нажимайте F7 по мере необходимости)
[ ] ЗАЖИГАНИЕ | ГЕН
[ ] Автопилот | ПО ЖЕЛАНИЮ
ПО ПРИЗЕМЛЕНИЮ |
[ ] Рычаги Опоры | ОПУСТИТЬ (нажимайте F2 или F3 по мере необходимости)
[ ] Автопилот | ПРОВЕРИТЬ, ЧТОБЫ БЫЛ ОТКЛЮЧЕН
[ ] Автосектор газа | ПРОВЕРИТЬ, ЧТОБЫ БЫЛ ОТКЛЮЧЕН
[ ] Рычаг Торможения | ПОЛНОСТЬЮ ВВЕРХ (нажмите SHIFT+ клавишу / [FORWARD SLASH ] по мере необходимости)
[ ] Тормоз | КАК ТРЕБУЕТСЯ (нажмите клавишу ПЕРИОД )
[ ] Рычаги Опоры | ОБРАТНО (нажимайте F2 пока не будет ОБРАТНО)
[ ] Рычаги Опоры | ОТКЛ. НА 60 УЗЛОВ (нажмите F3 пока не будут Отключены)
НА МАЛЕНЬКОЙ СКОРОСТИ |
[ ] Рычаг Торможения | ВНИЗ (нажмите клавишу /[FORWARD SLASH])
[ ] Рычаг Закрылок | ВВЕРХ (нажимайте F6 пока не подымется)
[ ] Отопление Пито | OFF
[ ] Зажигание Мотора | КАК ТРЕБУЕТСЯ
[ ] Огни Приземления | КАК ТРЕБУЕТСЯ
[ ] Приборы Полета | ВЫКЛ.
[ ] Ответчик | КАК ТРЕБУЕТСЯ
ПАРКОВКА |
[ ] Тормоз Парковки | УСТАНОВИТЬ (нажмите CTRL+ПЕРИОД)
[ ] Рычаги Старта | ОСТАНОВИТЬ (нажмите CTRL+SHIFT+F1)
[ ] Разморозка | ВЫКЛ.
[ ] Огни | КАК ТРЕБУЕТСЯ
[ ] Рычаг Снижения Скорости | ВНИЗ (нажмите клавишу / [FORWARD SLASH] по мере необходимости)
[ ] Ответчик | КАК ТРЕБУЕТСЯ