Добавление новых частот, новых звуковых файлов 
----------------------------------

Каждая частота может содержать до 60 wav файлов, названия файлов могут быть любыми.

Чтобы создать новую частоту, кликните на "Open Atc chatter directory" ("Открыть папку с частотами переговоров АТС") в окне "Список частот диспетчера АТС", или найдите вручную папку "FsPassengers/Sound/RadioChatter". Создайте новую папку с именем в виде допустимой частоты, например, "119.90", скопируйте в эту папку любые wav файлы, не забывайте про ограничение в 60 файлов на одну частоту. 

Чтобы в списке доступных частот ("frequency list") появился текст и описание частоты, не забудьте скопировать в папку созданной частоты файл "Frequency_info.cfg", который можно найти в папке "118.20", и отредактируйте этот файл, внеся текстовую информацию о частоте. 

Пример:
Language_of_wav=English  		// язык переговоров = английский
Misc_info=Recorded at London airport 	// доп_инфо = записанов аэропорту Лондона


СОВМЕСТИМОСТЬ ФОРМАТОВ
--------------------
FsP использует direct sound. Это означает, что, если Вы
можете прослушать звуковой файл в ****WINDOW MEDIA PLAYER****,
то он будет работать в FsP (поскольку они используют одинаковый кодек).

С осторожностью используйте другие малораспространенные форматы типа ADPCM,
поскольку на многих компьютерах такие кодеки могут быть не установлены.

Мои рекомендации для wav: 8bits 11'000hz или 
немного меньше в формате PCM.

