Вы можете изменять параметры, перечисленные ниже, путем нажатия сперва соответствующей буквы, затем введя цифры. При вводе COM и NAV, нажмите соответствующие буквы дважды для доступа к COM2 или NAV2. Второй пилот голосом будет подтверждать Ваш ввод и доложит "установлено и проверено", если команда будет выполнена.

Примеры:
Наберите "c12140", чтобы установить 121.40 на COM1.
Наберите "cc11820", чтобы установить 118.20 на COM2.
Наберите "n10910", чтобы установить 109.10 на NAV1.
Наберите "nn10910", чтобы установить 109.10 на NAV2.
Наберите "d1634.5", чтобы установить 1634.5 на ADF.
Наберите "j045", чтобы установить VOR курс 045°
Наберите "h090", , чтобы установить направление (heading) автопилота 90°.
Наберите "a035", , чтобы установить высоту в автопилоте 3500 футов.
Наберите "v180", чтобы установить скорость в автопилоте 180.
Наберите "m050", чтобы установить высоту принятия решения в GPWS 50 футов.
Наберите "k1200", чтобы установить код ответчика (транспондера) 1200.
Наберите "b1013", чтобы установить давление высотомера 1013 mb.
Наберите "b2992", чтобы установить давление высотомера 29.92 hg.

У Вас три секунды, чтобы нажать очередную цифру, иначе команда отменится по тайм-ауту. Если Вы допустили ошибку, то просто снова нажмите букву команды и введите цифры заново.
