#ВЫБЕРИТЕ ЖЕЛАЕМЫЙ ОТКАЗ И ПРИСВОЙТЕ ЕГО
#НОМЕР ПЕРЕМЕННОЙ SelectManualFailure
# (например: "SelectManualFailure=3")
#ЗНАЧЕНИЕ -1 ОТКЛЮЧАЕТ ДАННЫЕ ОТКАЗЫ 
#--------------------------------------

SelectManualFailure=-1

# СПИСОК ДОСТУПНЫХ СПЕЦЕФИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ:

#FAIL_LEFTFUELTANKLEAK		     0		// утечка из левого топливного бака
#FAIL_RIGHTFUELTANKLEAK		     1		// утечка из правого топливного бака
#FAIL_BIRDIMPACT_AT_TAKEOFF	     2		// столкновение на взлете с птицей
#FAIL_BIRDIMPACT_AT_TAKEOFFOIL	     3		// столкновение на взлете с птицей (с утечкой масла?). Вы ничего не можете сделать, кроме выключения двигателя.
#FAIL_OILTEMPRAISEIFMORETHAN70	     4		// рост температуры масла при оборотах выше 70%. Если температура начала расти, уменьшите обороты до 70%.
#FAIL_HOLE_IN_HULL_AT_HIGH_ALTITUDE  6		// разгерметизация на большой высоте
#FAIL_BRAKE_AT_LANDING		    15		// отказ тормозов при посадке
#FAIL_NO_GEAR_UPATTAKEOFF	    18		// шасси не убираются при взлете
#FAIL_NO_GEAR_DOWN_ATLANDING	    19		// шасси не выпускаются при посадке
#FAIL_GEAR_NOTLOCKED_DOWN	    20		// шасси не полностью вышли. Совершите жесткое касание полосы (вертикалка >= -550 FPM), чтобы "вытряхнуть" шасси.
#FAIL_FLAPNOTGOINGDOWN		    22		// закрылки не выпускаются
#FAIL_FLAPBLOCKEDINMIDPOS	    23		// закрылки заклинило в среднем положении
#FAIL_ENGINEDYSSIMETRIQUEATTAKEOFF  25		// несимметричная тяга двигателей на взлете. Получите бонус за отмену взлета
#FAIL_TIREBLOWATLANDING		    37		// разрыв покрышки при посадке. Ничего нельзя сделать, кроме как постараться избежать крушения.
#ELECTRICSHORTCICUIT_AVIONIC	    38		// короткое замыкание в электропроводке авионики. Выключение главного выключателя авионики во избежание пожара (бонус за это)
#ELECTRICSHORTCICUIT_NAVLIGHT	    39		// короткое замыкание в электропроводке навигационных огней. Бонус за выключение навигационных огней