
  16.11.2005 
------------------------------------------------
Панель управления буксировкой с возможностью разворота
 самолета.
Два варианта озвучки - русскоязычный и англоязычный.
Я не являюсь ни автором панели,ни автором звуков.Мне 
удалось лишь их объединить.
Все исходники взяты с симсайтов и не имеют ограничений
 в распространении.
Благодарность авторам!

Установка:
-распакуйте архив в любую временную директорию;
-архив rcb_groundhandling.cab НЕ РАСПАКОВЫВАЯ и 
файл rcb_sound.gau скопируйте
в папку Gauges симулятора  (....\Flight Simulator 
9\Gauges\);
-в папку Sound симулятора (....\Flight Simulator 
9\Sound\) переместите все .wav файлы.
-в папку Sound симулятора (....\Flight Simulator 
9\Sound\) переместите все .wav файлы
из подпапки RUS, если Вы хотите иметь русскоязычную 
озвучку буксировки;
-в папку Sound симулятора (....\Flight Simulator 
9\Sound\) переместите все .wav файлы
из подпапки ENG, если Вы хотите иметь англоязычную 
озвучку буксировки;
-в файле Panel.cfg, выбранного самолета необходимо 
прописать следующие дополнения:
     -в секции [Window Titles] добавить строку
            Window**=Groundhandling
где ** - порядковый номер инструментальной панели;
     -в секции [Window00] добавить строку
            gauge**=rcb_groundhandling!Icon_Pushback, 
aaa,bbb,12,12
где ** - порядковый номер гауги,ааа и bbb - координаты 
расположения иконки активации
панели буксировки на главной панели самолета,12 и 
12 размер иконки в пикселях;
-добавить следующую по счету [Window..] секцию 
следующего содержания:

[Window**]
size_mm=196,100                 // The relative window size in pixels.
ident=10005                     // The ident used by Icon_Pushback.
visible=0                       // 0: hidden when aircraft is loaded.
window_size= 0.3,0.2            // Window screen size: 30 % Hor., 20 % Vert.
position=0                      // 0: opens in top-left of screen.
background_color=16,16,16
gauge00=rcb_groundhandling!XMLSoundSwitch,             0,  0, 50, 36
gauge01=rcb_groundhandling!AutoTaxiAfterLanding,      50,  0, 48, 36
gauge02=rcb_groundhandling!AutoTaxiAfterParkingbrake, 98,  0, 48, 36
gauge03=rcb_groundhandling!ParkingBrakeSwitch,       146,  0, 50, 36
gauge04=rcb_groundhandling!PushbackDisplay,            0, 36, 86, 64
gauge05=rcb_groundhandling!TaxispeedFS2004,           86, 36, 60, 64 //NOTE-1
//gauge05=rcb_groundhandling!TaxispeedFS2002,         86, 36, 60, 64 //NOTE-1
//gauge05=rcb_groundhandling!TaxispeedNoBrakes,       86, 36, 60, 64 //NOTE-1
gauge06=rcb_groundhandling!BrakePressure,            146, 36, 50, 64
gauge07=rcb_groundhandling!PushbackStates, 0,0
gauge08=rcb_groundhandling!XMLSoundServer,0,0
gauge09=rcb_groundhandling!BrakeSound, 0,0
gauge10=rcb_sound!sound,0,0,,,9998 9999 95  // 95:Default overall sound volume

где ** - порядковый номер инструментальной панели;

Панель буксировки вызывается мышью на иконке панели 
буксировки на главной панели.

Пример откорректированного файла Panel.cfg для Project Tupolev Tu-154b2 v.9.2
находится в файле Panel.cfg.

Управление панелью следующее:
-кликните на секцию AUDIO,индикатор сменит цвет на зеленый;
-в секции PUSHBACK набрать мышью продолжительность (дистанцию) буксировки
(средняя секция),и угол поворота в градусах (правая или левая секция).Для
быстрой установки угла разворота 90 град. кликните на правой или левой стрелке
рядом со словом PUSHBACK;
-кликните на индикатор панели PUSHBACK,он изменит цвет на зеленый мигающий;
-по готовности для начала буксировки кликните на индикатор секции PARK (эта секция - 
управление стояночным тормозом);
Если нет необходимости в озвучке буксировки,то не пользуйтесь секцией AUDIO;

Более подробное описание пользования панелью и использования других секций
читайте в английской редакции файла README rcbgh-32-ENG.

Вопросы отравляйте на alebel@online.ru
Смогу - отвечу.

Есть готовые решения по подключению панели к многим самолетам.

Удачи!

