Ан-38

Двигатели
ТВД Эллайд Сигнал ТРЕ331-14GR-801 Е (2х1500 л.с.) или ТВД-1500 Рыбинского КБ моторостроения (2Х1104 кВт, 2Х1500 л. с.) с приводом реверсивных малошумных воздушных винтов АВ-36 

Состояние:
Выпускается серийно с 1996 г.

Размеры:
размах крыла (м)	  	              22,06 
длина самолета (м)	  	15,54 
Высота самолета                               4,30 м (в полете)/ 5,05 м (на стоянке);
площадь крыла (кв.м)	  	39,72 
диаметр фюзеляжа (м)	  	2,14

Число мест:
экипаж	  	                            1-2
пассажиров максимальное	  	26-27

Размеры пассажирской кабины:
максимальная ширина (м)	  	1,9 
максимальная высота (м)	  	2,14

Массы и нагрузки:
взлетная (т)	  	              8,8
пустого снаряженного (т)	  	5
платная нагрузка (т)	  	2,5
запас топлива (т)	  	              2870 

Летные данные:
крейсерская скорость (км/ч)	 405

дальность полета с (кол-во пассажиров-27) и багажом (с резервами топлива) составляет 900 км.
дальность полета с (кол-во пассажиров-17) и багажом (с резервами топлива) составляет 1450 км.

эксплуатационный потолок (м)	   4000
потребная длина ВПП 
(условия МСА, на уровне моря) (м)	    900

Эксплуатирующие страны и организации:
Россия:                                                "АЛРОСА" г. Мирный, САХА-Якутия (2 машины, в                                                              постоянной эксплуатации-1)
                                                            "Восток" г. Хабаровск (3 машины, в постоянной                                                                   эксплуатации-2)
