ИЛЬЮШИН Ил-76ТД

ПРОЦЕДУРЫ
Дополнительная информация о пилотировании этого самолета содержится в Кратком Руководстве к модели. Рекомендуемые скорости приводятся на странице Reference Планшета. Обратите внимание, что большинство действий могут быть выполнены с помощью мыши.

Для того, чтобы... | Нажмите...
Отобразить/Скрыть пульт САУ (автопилот) | SHIFT+1
Отобразить/Скрыть панель бортинженера | SHIFT+2
Отобразить/Скрыть основную панель штурмана | SHIFT+3
Отобразить/Скрыть пульт KLN-90 b | SHIFT+4
Отобразить/Скрыть панель контроля двигателей | SHIFT+5
Отобразить/Скрыть панель топливной системы | SHIFT+6
Отобразить/Скрыть субпанель системы НВ-ПБ | SHIFT+7
Отобразить/Скрыть сервисный прибор джойстика | SHIFT+8

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЕЙ
[ ] Генераторы 1,2,3,4 двигателей | ПРОВЕРИТЬ ОТКЛЮЧЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
[ ] Бортовые аккумуляторы | ВКЛЮЧИТЬ
[ ] ВСУ | ОТКРЫТЬ СТВОРКУ, ЗАПУСТИТЬ
[ ] Генератор ВСУ | ВКЛЮЧИТЬ НА БОРТ.СЕТЬ
[ ] Авиагоризонты | ВЫСТАВИТЬ, СОГЛАСОВАТЬ
[ ] Высотомеры | ОБНУЛИТЬ, ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ
[ ] Радиосвязь | УСТАНОВИТЬ ЧАСТОТУ
[ ] АРК | УСТАНОВИТЬ ЧАСТОТУ ДПРМ, БПРМ
[ ] Курсовая система навигации | ВКЛЮЧИТЬ, СОГЛАСОВАТЬ
[ ] Инерциальная система навигации | ВКЛЮЧИТЬ, ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ МАРШРУТ
[ ] Спутниковая система навигации | ВКЛЮЧИТЬ, ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ МАРШРУТ
[ ] Автопилот | ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
[ ] TCAS | ВКЛЮЧИТЬ, ВЫСТАВИТЬ КОД ОПОЗНАВАНИЯ
[ ] Данные взлета (V1,VR,V2) | ПРОВЕРИТЬ РАСЧЕТ
[ ] Топливо | ПРОВЕРИТЬ РАСЧЕТНЫЙ ЗАПАС
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЕЙ
[ ] Габаритные огни, стробы | ВКЛЮЧИТЬ
[ ] Двери, люки, рампа | ПРОВЕРИТЬ ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
[ ] Стояночный тормоз | ПРОВЕРИТЬ ВКЛЮЧЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
[ ] Давление системы запуска | ПРОВЕРИТЬ НОРМУ
[ ] РУДы 1,2,3,4 двигателей | ПРОВЕРИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ (малый газ)
Нажмите CTRL+E для инициации автоматической последовательности запуска двигателей, или:
[ ] Выключатель стартера 2 двиг. | ВКЛЮЧИТЬ
[ ] Обороты 2 двигателя | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Температура вых. газов 2 двигателя | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Давление в гидросистеме 2 двиг. | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Стартер 2 двигателя | КОНТРОЛИРОВАТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ
[ ] Приборы контроля 2 двигателя | ПРОВЕРИТЬ НОРМУ
[ ] Генератор 2 двигателя | ВКЛЮЧИТЬ НА БОРТ.СЕТЬ
[ ] Выключатель стартера 3 двиг. | ВКЛЮЧИТЬ
[ ] Обороты 3 двигателя | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Температура вых. газов 3 двигателя | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Давление в гидросистеме 3 двиг. | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Стартер 3 двигателя | КОНТРОЛИРОВАТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ
[ ] Приборы контроля 3 двигателя | ПРОВЕРИТЬ НОРМУ
[ ] Генератор 3 двигателя | ВКЛЮЧИТЬ НА БОРТ.СЕТЬ
[ ] Выключатель стартера 1 двиг. | ВКЛЮЧИТЬ
[ ] Обороты 1 двигателя | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Температура вых. газов 1 двигателя | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Давление в гидросистеме 1 двиг. | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Стартер 1 двигателя | КОНТРОЛИРОВАТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ
[ ] Приборы контроля 1 двигателя | ПРОВЕРИТЬ НОРМУ
[ ] Генератор 1 двигателя | ВКЛЮЧИТЬ НА БОРТ.СЕТЬ
[ ] Выключатель стартера 4 двиг. | ВКЛЮЧИТЬ
[ ] Обороты 4 двигателя | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Температура вых. газов 4 двигателя | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Давление в гидросистеме 4 двиг. | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Стартер 4 двигателя | КОНТРОЛИРОВАТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ
[ ] Приборы контроля 4 двигателя | ПРОВЕРИТЬ НОРМУ
[ ] Генератор 4 двигателя | ВКЛЮЧИТЬ НА БОРТ.СЕТЬ
[ ] Выключатели генератора ВСУ | ОТКЛЮЧИТЬ ОТ БОРТ.СИСТЕМЫ
[ ] ВСУ | ОТКЛЮЧИТЬ, СТВОРКУ ЗАКРЫТЬ
ПЕРЕД РУЛЕНИЕМ |
[ ] Закрылки, предкрылки | ВЫПУСТИТЬ ВО ВЗЛЕТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (30º или 43º)
[ ] Спойлеры | ПРОВЕРИТЬ УБРАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
[ ] Стабилизатор | ПЕРЕСТАВИТЬ ВО ВЗЛЕТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (-4,5º … -6º)
[ ] Рули направления и высоты | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Фары | ВЫПУСТИТЬ, ВКЛЮЧИТЬ НА МАЛЫЙ СВЕТ
[ ] РУДы | УСТАНОВИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ 40%
[ ] Антиобледенение | ВКЛЮЧИТЬ КРАТКОВРЕМЕННО (при необходимости)
[ ] Стояночный тормоз | ОТКЛЮЧИТЬ
[ ] Управление передней стойкой | ВКЛЮЧИТЬ (с началом движения)
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СТАРТЕ
[ ] Насосы подкачки топлива | ВКЛЮЧИТЬ
[ ] Тормоза | ПРОВЕРЕНЫ, ИСПРАВНЫ
[ ] Рули направления и высоты | ПРОВЕРЕНЫ, СВОБОДНЫ
[ ] Управление двигателями | ПРОВЕРЕНО, ИСПРАВНО
[ ] Данные взлета (V1, VR, V2) | ПРОВЕРЕНЫ
[ ] Навигационное оборудование | СОГЛАСОВАНО, ПРОВЕРЕНО
[ ] Т CAS | ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ ТА/RA
[ ] Закрылки | ВО ВЗЛЕТНОМ ПОЛОЖЕНИИ (30º или 43º)
[ ] Стабилизатор | ВО ВЗЛЕТНОМ ПОЛОЖЕНИИ (-4,5º … -6º)
[ ] Антиобледенение | ВКЛЮЧЕНО (при необходимости)
НА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ СТАРТЕ
[ ] Тормоза | ВКЛЮЧЕНЫ
[ ] Навигационные системы | ПРОВЕРЕНЫ, ИСПРАВНЫ
[ ] Спойлеры | УБРАНЫ, ПРОВЕРЕНЫ
[ ] Закрылки, предкрылки | ВЫПУЩЕНЫ ВО ВЗЛЕТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (30,43)
[ ] Фары | ВКЛЮЧИТЬ БОЛЬШОЙ СВЕТ
[ ] Насосы подкачки топлива | ВКЛЮЧЕНЫ
[ ] Счисление координат | ВКЛЮЧИТЬ ОТ ДИСС
ВЗЛЕТ |
[ ] РУДы | УСТАНОВИТЬ НА ВЗЛЕТНЫЙ РЕЖИМ (110%)
[ ] Автопилот | ОТКЛЮЧЕН, ПИТАНИЕ ПОДАНО
[ ] Часы | ЗАПУСТИТЬ СЕКУНДОМЕР
[ ] Закрылки, предкрылки | ВО ВЗЛЕТНОМ ПОЛОЖЕНИИ
[ ] Тормоза | ОТПУСТИТЬ
[ ] Управление передней стойкой | ОТКЛЮЧИТЬ (при наборе VR)
ПОСЛЕ ВЗЛЕТА |
[ ] Шасси | УБРАТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 10 м
[ ] Фары | ОТКЛЮЧИТЬ, УБРАТЬ НА ВЫСОТЕ 50 м
[ ] Закрылки, предкрылки | НАЧАТЬ УБРОРКУ НА ВЫСОТЕ 120 м
[ ] Автопилот | ВКЛЮЧИТЬ НА ВЫСОТЕ 200 м
[ ] Антиобледенение | ВКЛЮЧИТЬ (при необходимости)
НАБОР ВЫСОТЫ |
[ ] Закрылки | УБРАНЫ ПОЛНОСТЬЮ
[ ] Стабилизатор | УСТАНОВИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ –2 ГРАДУСА (или вкл. АПС)
[ ] Высотомеры | НА ВЫСОТЕ ПЕРЕХОДА ВВЕСТИ ДАВЛЕНИЕ 1013 (760)
[ ] Антиобледенение | ВКЛЮЧИТЬ
[ ] Габаритные огни | ОТКЛЮЧИТЬ (в светлое время суток)
СНИЖЕНИЕ |
[ ] Антиобледенение | ВКЛЮЧЕНО (по необходимости)
[ ] Высотомеры | НА ЭШЕЛОНЕ ПЕРЕХОДА ВВЕСТИ ДАВЛЕНИЕ АЭРОДРОМА ПОСАДКИ
[ ] Топливо | ПРОВЕРИТЬ ОСТАТОК
[ ] Курсовая система | ПЕРЕВЕСТИ ТКС НА МЕРИДИАН АЭРОДРОМА ПОСАДКИ
ПОДХОД |
[ ] Габаритные огни | ВКЛЮЧИТЬ
[ ] Посадочные данные (VREF, VAPP) | РАССЧИТАНЫ И УСТАНОВЛЕНЫ
[ ] Радиосвязь | # ЧАСТОТА ПОДХОДА УСТАНОВЛЕНА
[ ] АРК | УСТАНОВИТЬ ЧАСТОТЫ БПРМ, ДПРМ ПОСАДКИ
[ ] Спойлеры | УБРАНЫ (по необходимости)
ПЕРЕД ПОСАДКОЙ |
[ ] Закрылки | ПОЭТАПНО ВЫПУСТИТЬ В ПОСАДОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (до положения 43º при скорости не менее 280 км/ч)
[ ] Стабилизатор | УСТАНОВЛЕН В ПОЛОЖЕНИЕ –6º
[ ] Шасси | ВЫПУСТИТЬ, ПРОВЕРИТЬ ЗЕЛЕНЫЕ
[ ] Фары | ВЫПУСТИТЬ НАД ДПРМ, ВКЛЮЧИТЬ БОЛЬШОЙ СВЕТ
[ ] Спойлеры | ВЫПУСТИТЬ ПОСЛЕ КАСАНИЯ
[ ] Автопилот | ОТКЛЮЧИТЬ НА ВЫСОТЕ 200 м
ПОСАДКА |
[ ] Реверс | ВКЛЮЧИТЬ ПОСЛЕ ОПУСКАНИЯ НОСОВОЙ СТОЙКИ
[ ] Тормоза | ВКЛЮЧИТЬ НА ПРОБЕГЕ, ПРИ 240 км/час
[ ] Спойлеры | ВЫПУСТИТЬ
[ ] Управление носовой стойкой | ВКЛЮЧИТЬ ПРИ СКОРОСТИ 170 км/час
[ ] Реверс | ОТКЛЮЧИТЬ ПРИ СКОРОСТИ МЕНЕЕ 120 км/час
РУЛЕНИЕ К СТОЯНКЕ
[ ] Т CAS | ОТКЛЮЧИТЬ
[ ] Антиобледенение | ОТКЛЮЧИТЬ (при необходимости)
[ ] Фары | ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА МАЛЫЙ СВЕТ (при необходимости)
[ ] Спойлеры | УБРАТЬ
[ ] Закрылки, предкрылки | # НЕ УБИРАТЬ ДО ОСМОТРА НА СТОЯНКЕ
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ |
[ ] Стояночный тормоз | ВКЛЮЧИТЬ
[ ] Фары | ОТКЛЮЧИТЬ, УБРАТЬ
[ ] Антиобледенение | ОТКЛЮЧИТЬ
[ ] РУДы | ПЕРЕВЕСТИ НА МАЛЫЙ ГАЗ
[ ] Насосы подкачки топлива | ОТКЛЮЧИТЬ
[ ] Генераторы 1,2,3,4 двиг. | ОТКЛЮЧИТЬ
[ ] Пожарные топливн. краны 1,2,3,4 двиг. | ОТКЛЮЧИТЬ
[ ] Габаритные огни, стробы | ОТКЛЮЧИТЬ
[ ] Двери, люки, рампа | ОТКРЫТЬ
[ ] Бортовая сеть | ЗАПИТАТЬ ОТ РАП (при необходимости)
[ ] Бортовые аккумуляторы | ОТКЛЮЧИТЬ (при необходимости)

ВНИМАНИЕ: Реальный список действий для этого самолета был модифицирован для Flight Simulator. (дополнительная информация приводится на странице Reference Планшета)