Аэробус A321
Справочные сведения
Более подробные сведения по управлению этим летательным аппаратом представлены в соответствующем разделе Учебного центра. Стандартные схемы действий можно найти в планшете игры на вкладке Карта проверки.

Общая масса летательного аппарата с топливом в игре | 160195 фнт.

Примечание. Чтобы изменить количество топлива, выберите пункт Топливо и груз в меню настроек летательного аппарата.

VMO - Максимально допустимая скорость | 350 узл.
MMO - Максимально допустимая скорость (М) | .82 М
Скорость преодоления зон турбулентности | 300 узл./.76 М
VLO - Максимальная скорость выпуска/уборки шасси | 250 узл.
VLE - Максимально допустимая скорость с выпущенным шасси | 280 узл./.67 М

Таблица максимальных скоростей выпуска закрылков

Углы закрылков | узл.
1 | 235
2 | 215
3 | 195
Полн. | 190

V1 - Скорость принятия решения при взлете на сухой ВПП
Стандартная температура, давление на уровне моря

161000 фнт. (закрылки 3) | 137 узл.
195000 фнт. (закрылки 3) | 143 узл.

VR - Скорость отрыва носового колеса на сухой ВПП
Стандартная температура, давление на уровне моря

161000 фнт. (закрылки 3) | 141 узл.
195000 фнт. (закрылки 3) | 151 узл.

V2 - Безопасная скорость на сухой ВПП
Стандартная температура, давление на уровне моря

161000 фнт. (закрылки 3) | 144 узл.
195000 фнт. (закрылки 3) | 155 узл.

VREF - Скорость захода на посадку с выпущенными шасси

113900 фнт. (закрылки 3) | 121 узл.
113900 фнт. (закрылки 4) | 116 узл.
175300 фнт. (закрылки 3) | 151 KIAS
175300 фнт. (закрылки 4) | 144 узл.

Примечание. Более подробную информацию о значениях скоростей, представленных в таблице, можно найти в Учебном центре, в соответствующем разделе Словаря терминов.