# 3. Vorraussetzungen für den vollen Genuss der “D-IBUF” für FS2004

Wie bei allen Spornradflugzeugen im FS2004 sind Ruderpedale oder Joysticks mit Drehgriff (wie z.B. die MS Sidewinder Serie) eingentlich ein MUSS. Das Instrumentenbrett dieses Flugzeugs ist jedoch in der Ecke rechts unten mit einem unsichtbaren Fußspitzenbremsen- Instrument ausgerüstet, das Spornradflugzeugen automatisch proportionales einseitiges Bremsen ermöglicht - und zwar nicht nur mit Ruderpedalen, sondern auch mit den Querrudern im “Autoruder” Modus. Was mich zu den korrekten Realitätsgradeinstellungen bringt, durch welche die Turboprop Simulation dieses Flugzeugs voll zum Tragen kommt. Danke an meinen Arbeitskollegen Björn Krieger für die Deutsche Version des folgenden Screenshots, da ich nur die Englische FS2004-Version besitze!
In “Luftfahrzeug / Einstellungen - Realitätsgrad...” sollte der Realitätsgrad-Schieber “Allgemein” ganz nach rechts geschoben werden. Ich muss jedoch im Falle der P-Faktor und Drehmoment Schieber warnen: wegen immer noch teils übersimulierten Propeller Effekten in FS2004 ist es ratsam, diese Schieber nicht weiter als zur Hälfte zu bewegen, da sonst dem Verhalten einer Propeller-Zweimot mit gleichdrehenden Triebwerken nicht ausreichend Rechnung getragen wird. Wenn Sie keine Seitenrudersteuerung verwenden empfehle ich, die P-Faktor und Drehmoment Schieber ganz nach links zu stellen, und wenn Sie doch eine Seitenrudersteuerung verwenden und den Vogel trotzdem nicht gerade halten können seien Sie so frei, dasselbe zu tun - auch wenn die Seitenrudertrimmung dabei etwas helfen kann. Leider wird dies einen großen Teil dessen neutralisieren, was im FS2004 ein halbwegs echtes Turboprop- Erlebnis ermöglicht...
Als nächstes markieren Sie bitte “Pilot steuert Luftfahrzeuglichter” und “Angezeigte Eigengeschwindigkeit”. Beide Punkte im “Triebwerke” Rahmen mitte rechts sollten nicht markiert sein. Wenn Sie Ruderpedale verwenden sollten Sie auch die Markierung des “Autom. Seitenruder” Kästchens in der Ecke rechts unten entfernen. Alles andere in diesem Menü können Sie nach Belieben einstellen.
Wenn Sie fertig sind klicken Sie auf “OK” und klettern ins 2D-Cockpit oder das Virtuelle Cockpit. Ich schlage vor, im VC-Modus einen Zoomfaktor von 0,75 bis 0,8 einzustellen als guten Kompromiss zwischen Sichtfeld und Verzerrung.
Zurück zum Inhalt