1.Включить аккумуляторную батарею,включить авионику,АГБ,РВ,Коррекцию ввести в лево (минимум)
2.Включить тумблер запуск на панели с права
3.сработает Автомат запуска через 15сек запустится лев.двиг
4.Ешё через 15сек правый
5.Ещё через 15сек отключится автоматика левого
6.Ещё через 15сек атоматика правого
7.Ввести коррекцию в право (максимум) по достижении по ИТЭ-1 оборотов 80% и при погашении табло обороты НВ (с лева в верхнем углу ПП) можно взлетать.

процесс запуска упрощен и подогнан под Симулятор!!!