Il modello Beriev BE200 dispone delle seguenti animazioni oltre quelle standard:

Assegnazione in FS:

Apertura/chiusura porte passeggeri lato destro avanti e dietro e lato sinistro dietro: 
tasti SHIFT+E+1

Apertura/chiusura portellone di carico lato destro anteriore:
tasti SHIFT+E+2

Spoiler sulla superfice superiore delle ali:

tasto ù

L'aereo dispone di flaps sul bordo di uscita e di slats su quello di entrata.

I fari di atterraggio sono animati , normalmente sono riposti nel fianco delle gondole per i flaps sotto le ali , a destra e a sinstra, all'atto dell'accensione luci di atterraggio ruotano e fuoriescono illuminando la pista. L'animazione è automatica con l'accensione delle luci.

I portelloni dei serbatoi dell'acqua per l'antincendio si aprono usando l'apposita manopola sul quadretto per lo scarico dell'acqua (water dump panel)


Nota,Nell'Aircraft.cfg il gancio di arresto è usato per l'animazione dell'apertura dei portelloni per lo scarico dell'acqua.

Questo è il motivo perchè sul pannello appare la scritta tailhook extending and retracting.