БУКОВЫЙ БАРОН BARON 58
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
За детальными инструкциями по поводу того, как летать на этом самолете, обращайтесь к статьям Информации по Самолетам
в Обучающем Центре. Чтобы ознакомиться со стандартными действиями, смотрите вкладку Перечни.

Полный вес самолета Симулятора Полетов с заправленным топливом | 5,500 фунтов

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы настроить подачу топлива, в меню Авиация выберите Топливо и Подача.

VA - Скорость Маневрирования | 156 УЗЛОВ
VLO - Максимальная Рабочая Скорость Трансмиссии | 152 УЗЛА
VLE - Максимальная Скорость Трансмисии при Посадке | 152 УЗЛА
Скорость Движения в Турбулентном Воздухе | 156 УЗЛОВ
VNE - Максимально Достигнутая Скорость | 223 УЗЛА
VS - Потеря Скорости (максимальный вес) | 84 УЗЛА
VSO - Потеря Скорости при Приземлении | 75 УЗЛОВ
VX - Лучшая Скороподъемность на Двух Двигателях под Углом | 92 УЗЛА
VY - Лучшая Скороподъемность на Двух Двигателях | 105 УЗЛОВ
VXSE - Лучшая Скороподъемность на Одном Двигателе под Углом | 100 УЗЛОВ
VYSE - Лучшая Скороподъемность на Одном Двигателе | 101 УЗЕЛ
Минимальная Скорость Замерзания | 130 УЗЛОВ
VMCA - Минимальная Скорость Управления | 84 УЗЛА
Минимальная Скорость Скольжения | 115 УЗЛОВ

Максимальные Скорости при Определенных Углах Наклона Закрылок

углы Закрылок | УЗЛЫ
15 | 152
30 | 122

ПРИМЕЧАНИЕ: Для объяснения скоростей, используемых в этой таблице, смотрите "V-скорости" в Обучающего Центра Словаре.