ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ БАРОНА 58
За детальными инструкциями по полетам на этом самолете обращайтесь к Информационным статьям по Авиации БАРОНА 58. По поводу скоростей смотрите страницу Ссылки Руководства. Обратите внимание на то, что большинство операций можно выполнять, используя мышку.

Чтобы... | Нажмите...
Показать/скрыть радио | SHIFT+2
Показать/скрыть GPS | SHIFT+3
Показать/скрыть панель управления мотором | SHIFT+4
Показать/скрыть компас | SHIFT+5

ПЕРЕД СТАРТОМ |
[ ] Тормоз Парковки | УСТАНОВИТЬ (нажмите CTRL+ПЕРИОД клавишу)
[ ] Вся электроника | ВЫКЛ.
[ ] Рычаг Передачи Приземления | ВНИЗ (нажмите G чтобы переключить)
[ ] Закрылки Капота | ПРОВЕРИТЬ, ЧТОБЫ БЫЛИ ОТКРЫТЫ
[ ] Контроллеры Топлива | ПРОВЕРИТЬ, ЧТОБЫ БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ (нажмите SHIFT+4 чтобы показать дроссель квадрант)
[ ] Все Переключатели и Тумблеры | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Переключатели Батарей и Генератора | ВКЛ.
[ ] Индикаторы Количества Топлива | ПРОВЕРИТЬ КОЛИЧЕСТВО
[ ] Огни Приземления | ПРОВЕРИТЬ
ЗАПУСК |
Нажмите CTRL+E чтобы начать последовательность автостарта мотора, или:
ЛЕВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: |
(нажмите E, затем 1 чтобы сделать активным левый двигатель)
[ ] Смешанное Управление | ДО ЗАПОЛНЕНИЯ (жмите CTRL+SHIFT+F3 до набора полной скорости)
[ ] Контроллер Пропеллера | МНОГО ОБ/МИН (жмите CTRL+F3 пока не наберете полную скорость)
[ ] Сектор газа | ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЬ (жмите F3 до набора полной скорости)
[ ] Переключатель Подачи Топлива | ВЫС. (пока подача топлива не достигнет своего предела, затем ВЫКЛ.)
[ ] Сектор газа | ЗАКРЫТЬ: ПОТОМ ОТКРЫТЬ ПРИБЛ. НА. 1/2 ДЮЙМА (жмите F3 пока не наполнится, затем жмите F2 по мере необходимости)
[ ] Зажигание | позиция СТАРТ; затем выставить позицию ОБА, когда произойдет запуск (нажмите M+PLUS клавишу чтобы П, Л, Оба, Старт)
[ ] Сектор газа | 900 - 1000 ОБ/МИН после старта
[ ] Давление Масла | 10 Ф/ДЮЙМ2 ЗА 30 СЕКУНД
[ ] Разогрев | 900 - 1000 ОБ/МИН
[ ] Переключатель Генератора | ВКЛ.
[ ] Датчики нагрузки и Вольтметр | ПРОВЕРИТЬ ЗАРЯД БАТАРЕЙ
[ ] Красный "СТАРТ" Огонь Сигнализатора | ПРОВЕРИТЬ (должен гореть во время старта и погаснуть после него)
ПРАВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: |
(нажмите E, затем 2 чтобы сделать активным левый двигатель)
[ ] Смешанное Управление | ДО ЗАПОЛНЕНИЯ (жмите CTRL+SHIFT+F3 до набора полной скорости)
[ ] Контроллер Пропеллера | МНОГО ОБ/МИН (жмите CTRL+F3 пока не наберете полную скорость)
[ ] Сектор газа | ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЬ (жмите F3 до набора полной скорости)
[ ] Переключатель Подачи Топлива | ВЫС. (пока подача топлива не достигнет своего предела, затем ВЫКЛ.)
[ ] Сектор газа | ЗАКРЫТЬ: ПОТОМ ОТКРЫТЬ ПРИБЛ. НА. 1/2 ДЮЙМА (жмите F3 пока не наполнится, затем жмите F2 по мере необходимости)
[ ] Зажигание | позиция СТАРТ; затем выставить позицию ОБА, когда произойдет запуск (нажмите M+PLUS клавишу чтобы П, Л, Оба, Старт)
[ ] Сектор газа | 900 - 1000 ОБ/МИН после старта
[ ] Давление Масла | 10 Ф/ДЮЙМ2 ЗА 30 СЕКУНД
[ ] Разогрев | 900 - 1000 ОБ/МИН
[ ] Переключатель Генератора | ВКЛ.
[ ] Датчики нагрузки и Вольтметр | ПРОВЕРИТЬ ЗАРЯД БАТАРЕЙ
[ ] Красный "СТАРТ" Огонь Сигнализатора | ПРОВЕРИТЬ (должен гореть во время старта и погаснуть после него)
(нажмите E, затем 1, затем 2 чтобы сделать активными оба двигателя)
ПОСЛЕ СТАРТА И МАЛЕНЬКОЙ СКОРОСТИ |
[ ] Электроника | ВКЛ., КАК ТРЕБУЕТСЯ (нажмите SHIFT+2 чтобы показать радиопанель)
[ ] Внешние Огни | КАК ТРЕБУЕТСЯ
[ ] Тормоза | ОТПУСТИТЬ И ПРОВЕРИТЬ (нажмите ПЕРИОД клавишу)
ПЕРЕД ВЗЛЕТОМ |
[ ] Тормоз Парковки | SET (нажмите CTRL+ПЕРИОД клавишу)
[ ] Подача Топлива | OFF (если температура окружающей среды 32 по Цельсию или выше, используйте подачу топлива с низким давлением)
[ ] All Приборы | ПРОВЕРЕНЫ
[ ] Индикаторы Топлива | ПРОВЕРИТЬ УКАЗАННОЕ КОЛИЧЕСТВО
[ ] Смесь | УСТАНОВИТЬ КАК ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕД ВЗЛЕТОМ, УЧИТЫВАЯ МЕСТНОСТЬ
[ ] Контроллеры топлива | ПРОВЕРИТЬ, ЧТОБЫ БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ
[ ] Красный "СТАРТ" Огонь Сигнализатора | ПРОВЕРИТЬ (должен загореться после старта и погаснуть после него)
[ ] Дроссели | 2200 ОБ/МИН (жмите F2 и F3 по мере необходимости)
[ ] Пропеллеры | ПРОКРУТИТЬ (чтобы получить падение на 200-300 ОБ/МИН, затем вернуться к высоким оборотам) (жмите CTRL+F2 или CTRL+F3 по мере необходимости)
[ ] Дроссели | 1700 ОБ/МИН (жмите F2 и F3 по мере необходимости)
[ ] Индукторы | CHECK <падение на 150 ОБ/МИН на каждом; <падение на 50 ОБ/МИН между (Нажмите M+MINUS SIGN и M+PLUS SIGN для Л, П, Л, Оба)
[ ] Дроссели | 1500 ОБ\МИН (жмите F2 и F3 по мере необходимости)
[ ] Пропеллеры | ПРОВЕРКА ОПЕРЕНИЯ (Не опускать обороты ниже 300 ОБ/МИН)
[ ] Дроссели | ОТКЛ. (обратите внимание на ОБ/МИН) (жмите F2 по мере необходимости)
[ ] Дроссели | 900 - 1000 ОБ/МИН (жмите F2 и F3 по мере необходимости)
[ ] Дифферент | КАК ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВЗЛЕТА (с отключенным Num Lock нажмите Num Pad 1 и Num Pad 7 как необходимо)
[ ] Закрылки | ПРОВЕРИТЬ И УСТАНОВИТЬ ДЛЯ ВЗЛЕТА (жмите F6 и F7 по мере необходимости)
[ ] Контрольная Панель | ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ И СВОБОДУ ДВИЖЕНИЯ
[ ] Системы Защиты ото Льда | КАК ТРЕБУЕТСЯ
[ ] Тормоз Парковки | ВЫКЛ. (нажмите ПЕРИОД клавишу)
ВЗЛЕТ |
[ ] Минимальная для Взлета Температура Масла | 24 градуса C
[ ] Дроссели | НА ПОЛНУЮ (жмите F3 до максимальной скорости)
[ ] Пропеллеры | МАКС. ОБ/МИН (жмите CTRL+F3 до максимальной скорости)
[ ] Смесь | ПОЛНАЯ (жмите CTRL+SHIFT+F3 до максимальной скорости)
[ ] Скорость | УСКОРИТЬСЯ ДО И УДЕРЖИВАТЬ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СКОРОСТИ (см. Ссылки)
[ ] Передача Приземления | ВТЯНУТЬ (когда установлен позитивный уровень набор высоты) (нажмите G)
[ ] Скорость | УСТАНОВИТЬ ЖЕЛАЕМУЮ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА (если нет препятствий)
ПОДЪЕМ |
[ ] Дроссели | FULL (жмите F3 до максимальной скорости)
[ ] Пропеллеры | 2700 ОБ\МИН (жмите CTRL+F3 и CTRL+F2 по мере необходимости)
[ ] Смесь | НУЖНЫЙ НАКЛОН (жмите CTRL+SHIFT+F2 и CTRL+SHIFT+F3 по мере необходимости)
[ ] Закрылки Капота | ОТКРЫТЬ
[ ] Скорость | 105 УЗЛОВ
НАБРАТЬ ВЫСОТУ |
[ ] Дроссели | ПОЛНЫЕ (жмите F3 до максимальной скорости)
[ ] Пропеллеры | 2500 ОБ\МИН (жмите CTRL+F3 и CTRL+F2 по мере необходимости)
[ ] Смесь | НУЖНЫЙ НАКЛОН (жмите CTRL+SHIFT+F2 и CTRL+SHIFT+F3 по мере необходимости)
[ ] Закрылки Капота | КАК ТРЕБУЕТСЯ
[ ] Скорость | 136 УЗЛОВ
[ ] Температура Двигателя | ПРОВЕРИТЬ
[ ] Подача Топлива | КАК ТРЕБУЕТСЯ
ПОЛЕТ |
[ ] Закрылки Капота | ЗАКРЫТЬ
[ ] Мощность | УСТАНОВИТЬ (жмите F2 и F3 по мере необходимости)
[ ] Подача Топлива | КАК ТРЕБУЕТСЯ
[ ] Смеси | УСТАНОВИТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ТВГ
СПУСК |
[ ] Высотометр | УСТАНОВИТЬ (жмите B чтобы автоматически выставить текущие настройки)
[ ] Смесь | ОБОГАТИТЬ КАК ТРЕБУЕТСЯ (жмите CTRL+SHIFT+F3 и CTRL+SHIFT+F2 по мере необходимости)
[ ] Закрылки Капота | ЗАКРЫТЬ
[ ] Закрылки | КАК ТРЕБУЕТСЯ (жмите F6 и F7 по мере необходимости)
[ ] Мощность | КАК ТРЕБУЕТСЯ (избежать задержки) (жмите F2 и F3 по мере необходимости)
ПЕРЕД ПОСАДКОЙ |
[ ] Клапаны Топлива | ПРОВЕРИТЬ, ЧТОБЫ БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ
[ ] Подача Топлива | ОТКЛ. или НИЗКО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СТРЕДЫ
[ ] Закрылки Капота | КАК ТРЕБУЕТСЯ
[ ] Контроллеры Смесь | КАК ТРЕБУЕТСЯ ХАРАКТЕРОМ МЕСТНОСТИ
[ ] Закрылки | ПОДХОД (15 градусов; когда ниже 152 ОБ/МИН) (жмите F6 и F7 по мере необходимости)
[ ] Передача Приземления | ВНИЗ (ниже 152 УЗЛОВ)
[ ] Закрылки | ПОЛНЫЕ (30 градусов; когда ниже 122 УЗЛОВ)
[ ] Скорость | УСТАНОВИТЬ НОРМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ПОДЛЕТА (прибл. 95 УЗЛОВ)
[ ] Пропеллеры | МНОГО ОБ\МИН (жмите CTRL+F3 до максимальной скорости)
ПОСЛЕ ПОСАДКИ (ПРИ ЧИСТОЙ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЕ) |
[ ] Огни Приземления и Маленькой Скорости | КАК ТРЕБУЕТСЯ
[ ] Закрылки | ВВЕРХ (жмите F6 по мере необходимости)
[ ] Триммеры | УСТАНОВИТЬ НА 0 (с выключенным Num Lock жмите Num Pad 1 и Num Pad 7 по мере необходимости)
[ ] Закрылки Капота | ОТКРЫТО
[ ] Подача Топлива | КАК ТРЕБУЕТСЯ
ОТКЛЮЧИТЬ |
[ ] Тормоз Парковки | УСТАНОВИТЬ (жмите CTRL+PERIOD клавишу)
[ ] Пропеллеры | МНОГО ОБ\МИН (жмите CTRL+F3 до максимальной скорости)
[ ] Дроссели | 1000 ОБ\МИН (жмите F2 и F3 по мере необходимости)
[ ] Подача Топлива | OFF
[ ] Электроника и Приборы | ВЫКЛ.
[ ] Контроль Смеси | ОТКЛЮЧИТЬ (жмите CTRL+SHIFT+F2 до максимальной скорости)
[ ] Тумблеры Двигателя | ОТКЛ. после остановки двигателя (жмите M+MINUS клавишу для Л, П, ВЫКЛ.)
[ ] Переключатели Батарей и Генератора | ВЫКЛ. ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

Примечание: Этот список действий при реальном полете был модифицирован для Симулятора Полетов.