AIRBUS A300B4-2C REFERENCE INFORMATION

For detailed instructions, see the "Flying with A300B4-2c" chapter of this panel documentation. For standard procedures, see the Checklists tab.
Pour des informations détaillées, voir le chapitre "Voler avec l'A300B4-2c" de la documentation de ce poste. Pour les procédures standard, voir l'onglet Check-list.

Total Flight Simulator aircraft weight with full fuel
Poids total de l'avion dans Flight Simulator réservoirs pleins
           147 000 kgs


VMO - Maximum Operating Speed (airspeed)
Vitesse maximum authorisée (IAS)
           345 KIAS

MMO - Maximum Operating Speed (Mach)
Vitesse maximum authorisée (Mach)

           .82 Mach

VLO - Maximum Gear Operating Speed
Vitesse maxi trains sortis
           240 KIAS

Maximum Landing Gear Retraction Speed
Vitesse maxi de rentrée du train
           240 KIAS

VLE - Maximum Landing Gear Extension Speed
Vitesse maxi de sortie du train
           270 KIAS/.82 Mach

Maximum Slats/Flaps Speeds
Vitesses maxi becs/volets
              Slats         Flaps        KIAS
	16	0	250
	16	8	215
	16	15	205
	25	25	180

Maximum Speed for LoSpeedAilerons
Vitesse max pour les ailerons basses vitesses
	250 KIAS

clic onto the main airspeed indicator for reference speeds settings
cliquer au centre de l'anemomachmètre pour les vitesses de référence

See the panel documentation "a3003gb.zip" (downloadable from flightsim.com or avsim.com) for more infos on that point.
Voir la documentation sur ce poste "a3003fr.zip" (téléchargeable depuis flightsim.com ou avsim.com) pour plus d'infos sur ces points.