Контрольные карты Бичкрафт Барон-58
Более подробные сведения по управлению этим самолетом представлены в соответствующем разделе Учебного центра. Рекомендуемые значения скоростей можно найти в игре в планшете на вкладке Справка. Большая часть действий может быть выполнена с помощью мыши.

Чтобы... | Нажмите...
Показать/скрыть главную панель | SHIFT+1
Показать/скрыть блок радиосвязи | SHIFT+2
Показать/скрыть GPS | SHIFT+3
Показать/скрыть панель управления двигателем | SHIFT+4
Показать/скрыть компас | SHIFT+5

Чтобы... (только для G1000) | Нажмите...
Показать/скрыть панель управления автопилотом | SHIFT+2
Показать/скрыть МФД | SHIFT+3
Показать/скрыть дисплей ПКП | SHIFT+4
Показать/скрыть вид при посадке | SHIFT+5
Показать/скрыть панель управления двигателем | SHIFT+6
Показать/скрыть панель управления электросистемой | SHIFT+7
Показать/скрыть резервные приборы | SHIFT+8
Показать/скрыть панель шасси | SHIFT+9

Перед запуском двигателей |
[ ] Стояночный тормоз | Установить (нажмите CTRL+ "." (точка)) )
[ ] Вся авионика | Выкл.
[ ] Рычаг управления шасси | В положении DOWN (нажимайте клавишу G для изменения положения)
[ ] Створки капота двигателя | Проверить: открыты
[ ] Выключатели подачи топлива | Проверить: вкл. (нажмите SHIFT+4 для отображения панели РУД)
[ ] Все переключатели и органы управления | Проверить
[ ] Выключатель аккумулятора и генератора переменного тока | Вкл.
[ ] Указатели количества топлива | Проверить уровень топлива
[ ] Лампы сигнализации положения шасси | Проверить
Запуск двигателей |
Нажмите CTRL+E для включения автозапуска двигателей, или:
Левый двигатель: |
(нажмите последовательно клавиши E и 1, чтобы выбрать левый двигатель)
[ ] Рабочая смесь | Максимально обогатить (Нажимайте CTRL+SHIFT+F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] Регулятор шага винта | Высокие обороты (Нажимайте CTRL+F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] Дроссельная заслонка | Полностью открыть (Нажимайте F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] Выключатель насоса подкачки топлива | До достижения пика расхода - высокий, после - выкл.
[ ] Дроссельная заслонка | Закрыть, потом открыть примерно на 1/2 дюйма (нажимайте F3 до полного закрытия, после чего по мере необходимости нажимайте F2)
[ ] Переключатель стартера/магнето | После запуска двигателя перевести из положения "START" в положение "BOTH" (нажимайте M+"Плюс" для выбора значений "R", "L", "BOTH", "START")
[ ] РУД | 900 - 1000 об./мин. после старта
[ ] Давление масла | 10 фнт./кв. дюйм в течение 30 сек.
[ ] Прогрев двигателя | 900 - 1000 об./мин.
[ ] Выключатель генератора перем. тока | Вкл.
[ ] Измеритель нагрузки и вольтметр | Проверить наличие зарядки
[ ] Красный индикатор "START" | Проверить (во время запуска должен гореть, после запуска - погаснуть)
Правый двигатель: |
(нажмите последовательно клавиши E и 2, чтобы выбрать левый двигатель)
[ ] Рабочая смесь | Максимально обогатить (Нажимайте CTRL+SHIFT+F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] Регулятор шага винта | Высокие обороты (Нажимайте CTRL+F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] Дроссельная заслонка | Полностью открыть (Нажимайте F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] Выключатель насоса подкачки топлива | До достижения пика расхода - высокий, после - выкл.
[ ] Дроссельная заслонка | Закрыть, потом открыть примерно на 1/2 дюйма (нажимайте F3 до полного закрытия, после чего по мере необходимости нажимайте F2)
[ ] Переключатель стартера/магнето | После запуска двигателя перевести из положения "START" в положение "BOTH" (нажимайте M+"Плюс" для выбора значений "R", "L", "BOTH", "START")
[ ] РУД | 900 - 1000 об./мин. после старта
[ ] Давление масла | 10 фнт./кв. дюйм в течение 30 сек.
[ ] Прогрев двигателя | 900 - 1000 об./мин.
[ ] Выключатель генератора перем. тока | Вкл.
[ ] Измеритель нагрузки и вольтметр | Проверить наличие зарядки
[ ] Красный индикатор "START" | Проверить (во время запуска должен гореть, после запуска - погаснуть)
(нажмите последовательно клавиши E, 1 и 2, чтобы выбрать оба двигателя)
После запуска и руления |
[ ] Авионика | Включить, настроить нужные режимы (нажмите SHIFT+2, чтобы показать блок радиосвязи)
[ ] Внешние огни | По ситуации
[ ] Тормоза | Отпустить и проверить (нажмите "." (точка))
Перед взлетом |
[ ] Стояночный тормоз | Установить (нажмите CTRL+ "." (точка)) )
[ ] Насосы подкачки топлива | Выкл. (если температура наружного воздуха равняется 32 градусам Цельсия или выше, давление подкачки должно быть низким)
[ ] Все приборы | Проверить
[ ] Указатели количества топлива | Проверить уровень топлива
[ ] Рабочая смесь | Задать уровень обогащения в зависимости от высоты места взлета при задании максимальной мощности во время взлета
[ ] Выключатели подачи топлива | Проверить: вкл.
[ ] Красный индикатор "START" | Проверить (во время запуска должен гореть, после запуска - погаснуть)
[ ] РУДы | 2200 об./мин. (нажимайте F2 и F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Винты | Проверить (сбросить обороты до 200-300, потом снова задать высокие) (нажимайте CTRL+F2 и CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] РУДы | 1700 об./мин. (нажимайте F2 и F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Магнето | Проверить >150 об/мин падения на кажд. >50 об/мин падения между (нажимайте M+"Минус" для выбора значений "R", "L", "BOTH", "START")
[ ] РУДы | 1500 об./мин. (нажимайте F2 и F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Винты | Проверка флюгирования (Не давайте оборотам опускаться ниже 300)
[ ] РУДы | Малый газ (следите за оборотами) (нажимайте F2 до перехода в нужное положение)
[ ] РУДы | 900 - 1000 об./мин. (нажимайте F2 и F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Триммер | В положении для взлета (отключите режим Num Lock и по необходимости нажимайте на цифровой клавиатуре клавиши 1 и 7)
[ ] Закрылки | Проверить и установить в положение для взлета (нажимайте F6 и F7 до перехода в нужное положение)
[ ] Рули и элероны | Проверить свободный ход и правильное направление отклонения
[ ] Противообледенительная система | По ситуации
[ ] Стояночный тормоз | Выкл. (нажмите "." (точка))
При взлете |
[ ] Минимальная температура масла для взлета | 24 град. по Цельсию
[ ] РУДы | Полн. (Нажимайте F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] Винты | Максимальные обороты (Нажимайте CTRL+F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] Рабочая смесь | Максимально обогатить (Нажимайте CTRL+SHIFT+F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] Воздушная скорость | Разгоняйтесь до рекомендуемых скоростей и выдерживайте их (см вкладку Справка)
[ ] Шасси | Убрать (при установившемся наборе высоты) (нажмите G)
[ ] Воздушная скорость | Установить выбранную скорость для набора высоты (при отсутствии препятствий)
Набор высоты |
[ ] РУДы | Полный газ (Нажимайте F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] Винты | 2700 об./мин. (нажимайте CTRL+F3 и CTRL+F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Рабочая смесь | Обеднять по ситуации (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 и CTRL+SHIFT+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Створки капота двигателя | Открыты
[ ] Воздушная скорость | 105 узл.
Набор высоты в крейсерском режиме |
[ ] РУДы | Полный газ (Нажимайте F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] Винты | 2500 об./мин. (нажимайте CTRL+F3 и CTRL+F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Рабочая смесь | Обеднять по ситуации (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 и CTRL+SHIFT+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Створки капота двигателя | По ситуации
[ ] Воздушная скорость | 136 узл.
[ ] Температура двигателей | Следить
[ ] Насосы подкачки топлива | По ситуации
В полете |
[ ] Створки капота двигателя | Закрыты
[ ] Режим газа | Установить (нажимайте F2 и F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Насосы подкачки топлива | По ситуации
[ ] Рабочая смесь | Задать с учетом температуры выходящих газов
Перед снижением |
[ ] Высотомер | Установить (нажмите клавишу B, чтобы автоматически выбрать текущее значение)
[ ] Рабочая смесь | Обогащать по ситуации (нажимайте CTRL+SHIFT+F3 и CTRL+SHIFT+F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Створки капота двигателя | Закрыты
[ ] Закрылки | По ситуации (нажимайте F6 и F7 до перехода в нужное положение)
[ ] Режим газа | По ситуации (не допускать продолжительной работы в режиме малого газа) (нажимайте F2 и F3 до перехода в нужное положение)
Перед посадкой |
[ ] Клапан подачи топлива | Проверить: вкл.
[ ] Насосы подкачки топлива | В зависимости от температуры наружного воздуха "Низ." или "Выкл."
[ ] Створки капота двигателя | По ситуации
[ ] Высотный корректор | В зависимости от высоты, на которой расположена полоса
[ ] Закрылки | В положении захода на посадку (15 градусов при скорости ниже 152 узл.) (нажимайте F6 и F7 до перехода в нужное положение)
[ ] Шасси | Выпустить на скорости ниже 152 узл.
[ ] Закрылки | В посадочном положении (30 градусов при скорости ниже 122 узл.)
[ ] Воздушная скорость | Задать скорость для захода на посадку по заданной схеме (примерно 95 узл.)
[ ] Винты | Высокие обороты (Нажимайте CTRL+F3 до перехода в крайнее переднее положение)
После посадки (освобождение полосы) |
[ ] Рулежная и посадочные фары | По ситуации
[ ] Закрылки | Убрать (нажимайте F6 до перехода в нужное положение)
[ ] Триммер | Установить в нулевое положение (отключите режим Num Lock и по необходимости нажимайте на цифровой клавиатуре клавиши 1 и 7)
[ ] Створки капота двигателя | Открыты
[ ] Насосы подкачки топлива | По ситуации
Выключение двигателя |
[ ] Стояночный тормоз | Установить (нажмите CTRL+ "." (точка)) )
[ ] Винты | Высокие обороты (Нажимайте CTRL+F3 до перехода в крайнее переднее положение)
[ ] РУДы | 1000 об./мин. (нажимайте F2 и F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Насосы подкачки топлива | Выкл.
[ ] Электрооборудование и авионика | Выкл.
[ ] Рабочая смесь | Прекращение подачи смеси (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 до достижения крайнего заднего положения)
[ ] Переключатель стартера/магнето | Выкл. после остановки двигателя (нажимайте M+"Минус" для выбора значений "L", "R", "OFF")
[ ] Выключатель аккумулятора и генератора переменного тока | Выкл. после остановки двигателя

Примечание. Реальная контрольная карта проверки для данного летательного аппарата здесь приводится с небольшими изменениями, сделанными для возможности использования ее в игре Flight Simulator.