Бичкрафт Барон-58
Справочные сведения
Более подробные сведения по управлению этим летательным аппаратом представлены в соответствующем разделе Учебного центра. Стандартные схемы действий можно найти в планшете игры на вкладке Карта проверки.

Общая масса летательного аппарата с топливом в игре | 5,500 фнт.

Примечание. Чтобы изменить количество топлива, выберите пункт Топливо и груз в меню настроек летательного аппарата.

VA - Максимальная маневренная скорость | 156 узл.
VLO - Максимальная скорость выпуска/уборки шасси | 152 узл.
VLE - Максимально допустимая скорость с выпущенным шасси | 152 узл.
Скорость преодоления зон турбулентности | 156 узл.
VNE - Непревышаемая скорость | 223 узл.
VS - Скорость сваливания (максимальная масса) | 84 узл.
VS - Скорость сваливания в посадочной конфигурации | 75 узл.
VX - Скорость оптимального угла набора высоты (два двигателя) | 92 узл.
VY - Скорость оптимального набора высоты (два двигателя) | 105 узл.
VXSE - Скорость оптимального угла набора высоты (один двигатель) | 100 узл.
VYSE - Скорость оптимального набора высоты (один двигатель) | 101 узл.
Минимальная скорость начала оледенения | 130 узл.
VMCA - Минимальная эволютивная скорость | 84 узл.
Минимальная скорость планирования | 115 узл.

Таблица максимальных скоростей выпуска закрылков

Углы закрылков | узл.
15 | 152
30 | 122

Примечание. Более подробную информацию о значениях скоростей, представленных в таблице, можно найти в Учебном центре, в соответствующем разделе Словаря терминов.