БОИНГ 737-500
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
За детальными инструкциями по поводу того, как летать на этом самолете, обращайтесь к статьям Информации по Самолетам
в Обучающем Центре. Чтобы ознакомиться со стандартными действиями, смотрите вкладку Перечни.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы настроить подачу топлива, в меню Авиация выберите Топливо и Подача.

VMO - Максимальная Рабочая Скорость | 340 УЗЛОВ
MMO - Максимальная Рабочая Скорость Mach | .82 Mach
Скорость Движения в Турбулентном Воздухе | 280 УЗЛОВ/.73 Mach
VLO - Максимальная Рабочая Скорость Трансмиссии | 235 УЗЛОВ
VLE - Максимальная Скорость Трансмисии при Посадке | 270 УЗЛОВ/.82 Mach

Максимальные Скорости при Определенных Углах Наклона Закрылок

углы Закрылок | УЗЛОВ
1 | 230
2 | 230
5 | 225
10 | 210
15 | 195
25 | 190
30 | 185
40 | 158

V1 - Скорость Взлета сухая трасса; закрылок 5
Стандартная температура, давление на уровне моря

143,000 фунтов | 150 УЗЛОВ
132,000 фунтов | 143 УЗЛА

Стандартная температура, давление высоты 5000

143,000 фунтов | 152 УЗЛА
132,000 фунтов | 145 УЗЛОВ

VR - Скорость Вращения сухая трасса, закрылки 5
Стандартная температура, давление на уровне моря

143,000 фунтов | 154 УЗЛА
132,000 фунтов | 147 УЗЛОВ

Стандартная температура, давление высоты 5000

143,000 фунтов | 157 УЗЛОВ
132,000 фунтов | 149 УЗЛОВ

V2 - Безопасная Скорость Взлета сухая трасса, закрылки 5
Стандартная температура, давление на уровне моря

143,000 фунтов | 162 УЗЛОВ
132,000 фунтов | 155 УЗЛОВ

Стандартная температура, давление высоты 5000

143,000 фунтов | 161 УЗЕЛ
132,000 фунтов | 155 УЗЛОВ

VREF - Скорость Захода на Посадку закрылки 30, трансмиссию уменьшить

136,400 фунтов | 147 УЗЛОВ
132,000 фунтов | 144 УЗЛА