PIPER PA-28R-200 ARROW II REFERENCE INFORMATION

Vne - Never Exceed Speed
           186 KIAS

Vno - Maximum Normal Operating Speed
           148 KIAS

Va  - Maneuvering Speed
          114 KIAS

Vfe - Maximum Flap Operation Speed
           109 KIAS (0-40 degrees flaps)

Vlo - Maximum Gear Extended
       130 KIAS

Vlo - Maximum Gear Operation
       109 KIAS
      
Vs1 -  Stall Speed (clean.)
            62 KTAS

Vso - Stall Speed (dirty)
            54 KTAS

Vr   - Rotation Speed on Takeoff
            65 to 70 KIAS
