 Файл "Gauge Sound.dll" разместить в корневой папке симулятора.  Затем находим папку "SimOdjects" и открыв её, увидим несколько папок,одна из них - "Airplanes". В неё и помещаем папку "L-29_644uap" из распакованнонго архива.
   Обязательно проверьте настройки джойстика. Войдите в меню настроек симулятора и установите максимальную  чувствительность всех осей(рулей высоты и направления, елеронов, РУД), а мертвые зоны всех осей на минимум. Иначе диапазон отклонения рулей будет не полным и самолёт будет вести себя не адекватно. Простой тест: тахометр  при правильной настройке чувствительности на малом газе должен показывать 35-40%, а на максимальном режиме 100%.
   Убедившись в правильности настроек, перезагрузите компьютер. Если не летали на Л-29 или чём-то подобном, желательно ознакомиться с краткой инструкцией по эксплуатации.
    Удачных полётов. Надеюсь, что Вам понравится...