Полный комплект панелей 16:10.
Установить с заменой в соответстующие папки.
НЕ ЗАБУДЬТЕ сделать резервные копии, на всякий случай.
Из файла awxb200.air удалены секции двухконтурного турбореактивного двигателя (согласно рекомендациям статьи "Динамика ТВД"), что положительно повлияло на поведение самолета. Все остальные изменения и дополнения понятны из скриншотов.
Описание сервисного прибора и руководство по настройке: http://www.protu-154.com/forum/viewtopic.php?t=9402
Для четкой работы триммера РВ рекомендую назначить клавиши через FSUIPC.