В приложении содержится гражданский вариант самолета Beech AT-11, ливрея - вымышленная, 
кабина - также плод фантазии, точнее - собирательный образ, под который мною были разработаны кое-какие приборчики:
навигационные, связи и автопилот, а также введена более или менее точная последовательность запуска.

ПОРЯДОК ЗАПУСКА (строго следовать указанной последовательности):

1) Тумблеры "Master battery" и "Generator" в положение "ON"
2) Переключатели топливных баков в положение "ON"
3) Оба РУД открыть на 1/8
4) Рычаги качества рабочей смеси (mixture) - вперед до отказа
5) Рычаги оборотов винта - вперед до отказа
6) Магнето - в положение "ON"
7) ТОпливные насосы (Fuel boost pumps) - в положение "ON"
8) Не менее двух раз качнуть рычаг подкачки топлива (prime) - начинать можно с любого (в произвольном порядке)
9) Тумблер стартера - в положение "ON" (в той же последовательности)

Реальную последовательность запуска (на самолете D18S) можно посмотреть здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=ev-lUMQeypk, http://www.youtube.com/watch?v=BSVHSkxZXNs)

Владимир Гончар
blanik@bk.ru