                                                       Установка :

1.  Всё что находится ВНУТРИ ПАПКИ Gauges скопировать в папку Gauges (Вашего симулятора.)           2.  Всё что находится ВНУТРИ ПАПКИ Sound    скопировать в папку Sound    (Вашего симулятора)     
3.  Папку  АН-8  скопируйте в папку  Aircraft  (Вашего симулятора)
4.  Папку SCS просто скопируйте в  КОРНЕВУЮ ПАПКУ  (Вашего симулятора)

                                                        Не забывайте:

 1.     Перед полётом на панели включить все тумблера которые находятся внизу панели (начиная с левог края под штурвалом и далее впроаво до конца)
  2.     Затем настроить все приборы (Авиагоризонт)    (Датчик высоты в метрах)
  3.     Включить Shift + 1  и в нижнем правом углу включить тумблера.


          Взлётная скорость 230-260км\ч  (Смотря сколько тонн на борту) (Закрылки взлётное положение)
          Посадочная при полностью выпущенной механизации (Скорость касания 200-210км\ч)

                                                          Примечание:
       
           В симуляторе когда выбран самолёт АН-8 то при его загрузке звук сигнализации (Это нормальное явление)



























