Папки с панелями разместить в корневую папку самолета. В файле  Aircraft.cfg, в секциях конфигурации, прописать соответствующие панели   panel=wide   или   panel=wideTCAS. 
Если есть желание иметь оба варианта одной и той же ливреи, то следует создать копию секции конфигурации, и в копию внести следующие изменения:
прописать соответствующие панели,
в строке    title   и в строке    ui_variation   добавить соответствующие метки.

К примеру:
title=Tu-134A Aeroflot 80x (wide panel)

panel=wide

ui_variation=Aeroflot 80x W

та же ливрея, но с TCAS:
title=Tu-134A Aeroflot 80x (wide TCAS)

panel=wideTCAS

ui_variation=Aeroflot 80x W TCAS


При отсутствии в папках  Gauges, Modules  папок и файлов имеющихся в данном пакете - прописать.
При отсутствии в корневой папке симулятор папки   PTT_KLN90B,
разместить из данного пакета.

В пакете имеется расширенный файл конфигурации озвучки экипажа - soundfiles.ini и файлы WAV правленые в соответствии с контекстом.
При желании можно применить, заменив соответствующие файлы в папке 
...корневая папка симулятора\SCS\Tu-134\Config и в папке
...корневая папка симулятора\SCS\Tu-134\Sound.

Для правильной центровки необходимо заменить соответствующие секции в файле  Aircraft.cfg на размещенные ниже.

[weight_and_balance]

max_gross_weight = 108026.5
empty_weight = 65978
reference_datum_position =0, 0, 0

empty_weight_CG_position = -6.75.000, 0, 0
empty_weight_pitch_MOI = 3000000
empty_weight_roll_MOI = 1800000
empty_weight_yaw_MOI = 3000000
empty_weight_coupled_MOI = 0
max_number_of_stations=50 

station_load.0= "176.000, 54.95, 0.000, 0.000, ШТУРМАН" 
station_load.1= "530.000, 48.79, 0.000, 0.000, ЭКИПАЖ"
station_load.2= "12566.000, 5.91, 0.000, 0.000, 76 ПАСС" 
station_load.3= "253.532, 34.45, 0.000, 0.000, б/ПР+ПРОД" 
station_load.4= "143.400, -21.98, 0.000, 0.000, б/ПР/ЗАД" 
station_load.5= "1322.774, 42.01, 0.000, 0.000, ПЕРЕД/БАГ" 
station_load.6= "3968.321, -27.72, 0.000, 0.000, ЗАДН/БАГ" 






[fuel]

//Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons)

fuel_type = 2
number_of_tank_selectors = 2

Center1 = 0, 0, 0, 396.26, 0
LeftAux = -9.6, -24, 0, 578.54, 0
LeftTip = -18.5, -37, 0, 303.8, 0
RightAux = -9.6, 24, 0, 578.54, 0
RightTip = -18.5, 37, 0, 303.8, 0
External1 = 1, -8.5, 0, 1297, 0
External2 = 1, 8.5, 0, 1297, 0
electric_pump=1




[contact_points]

static_pitch = -0.8
static_cg_height = 9.437
max_number_of_points = 8

point.0 = 1, 41.9737, 0, -10.3, 1281.1, 0, 1.08, 55, 0.25, 4.7, 0.55, 6.9, 6.8, 0, 220, 250
point.1 = 1, -9, -15.39, -10.56, 1874.8, 1, 1.519, 0, 0.48, 2.04, 0.56, 6.5, 6.9, 2, 220, 250
point.2 = 1, -9, 15.39, -10.56, 1874.8, 2, 1.519, 0, 0.48, 2.04, 0.56, 6.4, 7.1, 3, 220, 250
point.3 = 2, -27.355, -48.9846, -3.681, 787.4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0
point.4 = 2, -27.3138, 48.8873, -3.6668, 787.4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0
point.5 = 2, -52.2635, 0, 3.201, 787.4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0
point.6 = 2, 43.8184, 0, -4.1311, 787.4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0
point.7 = 5, -17.1977, 0, -5.2631, 1600, 0, 0, 50, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0
gear_system_type=0




[airplane_geometry]

wing_area = 1369.544
wing_span = 95.15
wing_root_chord = 14.17
wing_dihedral = -0.5
wing_incidence = 1.000
wing_twist = -2.550
oswald_efficiency_factor = 0.700
wing_winglets_flag = 0
wing_sweep = 0
wing_pos_apex_lon =0.06
wing_pos_apex_vert = -1
htail_area = 330.237
htail_span = 38.71
htail_pos_lon = -40.64
htail_pos_vert = 20
htail_incidence = -1.500
htail_sweep = 38
vtail_area = 228.733
vtail_span =14.19
vtail_sweep = 40
vtail_pos_lon = -27.2
vtail_pos_vert = 5.09
elevator_area = 69.000
aileron_area = 104.000
rudder_area =62
elevator_up_limit = 22.000
elevator_down_limit = 16.000
aileron_up_limit = 19.000
aileron_down_limit = 19.000
rudder_limit = 25.000
elevator_trim_limit=8.5
spoiler_limit = 52.000
aileron_to_spoileron_gain = 3.000
min_ailerons_for_spoilerons = 0.000
min_flaps_for_spoilerons = 0.000
spoilerons_available = 0

