Самолёт ЯК-42
Модель Автор Дмитрий Самборский
Панель  с боковыми видами (Автор Пётр Зеленкевич) 
Автор фоток: Андрей Голиков, чистка битмапов и адаптация под виды: Алексей Коротеев. (su-30)
Ливрея  -  Николай Самсонов (INS)
Программирование, эффекты, редактирование звуков - Вадим Олексюк  (adik)
Динамика -  Юрий Коняев (Петрович)
Панели, Gauge битмапы, документация, английский перевод - Владимир Агеев (UR5WCW)

                                                                                 Установка

- То что находится ВНУТРИ ПАПКИ     Aircraft  скопировать в папку  Aircraft  ВАШЕГО СИМУЛЯТОРА
- То что находится ВНУТРИ ПАПКИ     Gauges   Скопировать  в папку  Gauges   ВАШЕГО СИМУЛЯТОРА
- То что находится ВНУТРИ ПАПКИ   Modules  Скопировать  в папку  Modules  ВАШЕГО СИМУЛЯТОРА
- То что находится ВНУТРИ ПАПКИ   Effects   Скопировать  в папку    Effects   ВАШЕГО СИМУЛЯТОРА
- То что находится ВНУТРИ ПАПКИ   SOUND  Скопировать в папку   SOUND  ВАШЕГО СИМУЛЯТОРА.
- Папку PTT_KLN90B  и файл  pt_kln90.cnf  скопировать в  КОРНЕВУЮ ПАПКУ ВАШЕГО СИМУЛЯТОРА.


      -   ДЛЯ того чтобы все системы и приборы самолёта работали включите тумблера (Shift-2) и (Shift-3).
      -   Так же включить тумблера (Shift-7.)
      -   При выпуске закрылок при нажатии кнопки ,сначала выпускаются предкрылки ,а затем при дальнейшем нажатии кнопки выпускаются закрылки.
      -   Реверс на ЯК-42 не устанавливается (Такова конструкция самолёта) 
      -   GPS включается  (Shift-5) или в верху слева есть иконка .("Так сказать на лобовом стекле")
      -   При взлёте ,стабилизатор ставится в положение 6.   и  закрылки в положение 20 градусов.
      -   Скорость отрыва 230-240км\час .
      -   Скорость при посадке с выпущенными закрылками 45 градусов  примерно 230-240км\час  ,стабилизатор ставится в положение 7 - 8.  Скорость касания примерно 200км\час.
      -   При полёте не забывайте тримировать .