# Как установить прибор на панель

Назад к содержанию

Прежде чем устанавливать прибор на панель самолета необходимо копировать сам прибор в папку симулятора. Для этого следует выбрать в папке Gauges дистрибутива файл aerolog.dll для симуляторa FSX и файл aerolog.gau для FS2004. Копировать соответствующий файл в папку Gauges симулятора. Так прибор будет доступен для всех моделей самолетов в симуляторе. Кроме того желательно копировать файл alinit.txt в корневую папку симулятора. Установка данного прибора ни чем не отличается от установки любого другого прибора. Сделать это можно либо с помощью специальной программы для редактирования панелей и приборов в симуляторе FS Panel Studio. Либо «вручную». Кратко опишем второй способ.

1. Открыть папку, где находится сам симулятор (корневая папка симулятора).
2. Для FSX открыть папку SimObjects\Airplanes, для FS2004 открыть папку Aircraft. Вы увидите множество папок с именами аналогичными самолетам симулятора. Откройте папку выбранного вами самолета. Вы увидите список папок, среди которых должна быть папка Panel. Откройте ее.

3. Дважды щелкните на файле Panel.cfg. В общем случае, если ранее Вы не делали специальных настроек для открытия аналогичных файлов, покажет такой диалог. Сделайте, как показано на рисунке.

4. Следующим диалогом будет такой:

5. Почти сразу вверху файла Вы увидите записи типа [Window Titles]. Добавьте новую запись как показано на рисунке:

6. Пролистайте файл вниз. Вы увидите серию записей типа. Вы нужно добавить новую аналогичную, с номером только-что введенным выше.

7. Сохраните файл и запустите симулятор. Если порядковый номер созданной Вами приборной панели меньше 09, Вы можете вызвать панель, с прибором нажав «Shift+НомерПанели». Иначе Вы можете выбрать в меню симулятора пункт «Окно», затем «Панели» и вызвать панель по-названию «aerolog».

Назад к содержанию