УСТАНОВКА:

1. Распакуйте архив в любую временную директорию.

2. Выберите самолет, с которым эта панель будет использоваться.

3. Скопируйте содержание папки Panel (Panel_Ann.bmp или Panel_Ann_.bmp) 
в этом архиве в папку панели выбранного самолета. Panel_Ann.bmp - укороченная версия панели. 
Если Вы хотите использовать расширенную версию, которая содержит инструкции по использованию свичей,
Вы должны переименовать Panel_Ann_.bmp в Panel_Ann.bmp. Вы можете использовать любую из панелей.

-скопируйте содержание папки Gauges в папку Gauges симулятора  (....\Flight Simulator 9\Gauges\);
-в папку Sound симулятора (....\Flight Simulator 9\Sound\) переместите .wav файлы из папки Sound.
-скопируйте содержание папки Modules в папку Modules симулятора  (....\Flight Simulator 9\Modules\);
(при возникновении проблем с инструментами вставьте в файл FS9.cfg строку:

[OLDMODULES]
FSsound.dll=1

См. readme в папке Modules (..\Modules\readme.txt) )

-в файле Panel.cfg, выбранного самолета необходимо прописать следующие дополнения:
     -в секции [Window Titles] добавить строку
            Window**=Announcement Panel
где ** - порядковый номер инструментальной панели;
     -в секции [Window00] добавить строку
           gauge**=announcement!Icon_Announcement, aaa,bbb,12,12
где ** - порядковый номер гауги,ааа и bbb - координаты расположения иконки активации
панели на главной панели самолета,12 и 12 размер иконки в пикселях;
-добавить следующую по счету [Window..] секцию следующего содержания:

[Window**]
file=Panel_Ann.bmp
size_mm=200                  // The relative window size in pixels.
window_size_ratio=1.000
ident=11111                    // The ident used by Icon_Announcement.
visible=0                          // 0: hidden when aircraft is loaded.
position=4                      // 4: the panel opens in the middle of the screen. 
background_color=16,16,16
gauge01=ann_soundsw1!snd_sw1,  66,33 ,6,12
gauge02=ann_soundsw2!snd_sw2,  77,33,6,12
gauge03=ann_soundsw3!snd_sw3,  88,33,6,12
gauge04=ann_soundsw4!snd_sw4,  99,33,6,12
gauge05=ann_soundsw5!snd_sw5,  110,33,6,12
gauge06=ann_soundsw6!snd_sw6,  121,33,6,12
gauge07=ann_soundsw7!snd_sw7,  132,33,6,12
gauge08=ann_soundsw8!snd_sw8,  143,33,6,12
gauge09=ann_soundsw9!snd_sw9,  154,33,6,12
gauge10=ann_soundsw10!snd_sw10,  165,33,6,12
где ** - порядковый номер инструментальной панели;


Пример откорректированного файла Panel.cfg для дефолтного Боинга 737-400
находится в файле d737_panel.cfg.


4. См. !README для инструкций по использованию.

Вопросы отправляйте на avsim@inbox.ru

Счастливого полёта!

Harrier
avsim@inbox.ru