<Gauge Name="SP-50" Version="1.0">
   <Image Name="ils_Back.bmp" ImageSizes="231,105,0,0"/>
  <!--==== NAV1 ACTIVE ====-->
  <Element>
    <Position X="36" Y="92"/>
    <MaskImage Name="Radio_mask.bmp">
      <Axis X="0" Y="0"/>
    </MaskImage>
    <Image Name="Radio_strip1.bmp" Luminous="1">
      <Nonlinearity>
        <Item Value="108" X="0" Y="12"/>
        <Item Value="117" X="0" Y="138"/>
      </Nonlinearity>
    </Image>
    <Shift>
      <Value>(A:NAV1 active frequency,Megahertz) flr</Value>
    </Shift>
  </Element>
  <Element>
    <Position X="36" Y="92"/>
    <MaskImage Name="Radio_mask.bmp">
      <Axis X="30" Y="2"/>
    </MaskImage>
    <Image Name="Radio_strip2.bmp" Luminous="1">
      <Nonlinearity>
        <Item Value="0" X="0" Y="11"/>
        <Item Value="1" X="0" Y="251"/>
      </Nonlinearity>
    </Image>
    <Shift>
      <Value>(A:NAV1 active frequency,Megahertz) d flr -</Value>
    </Shift>
  </Element>
 <!--==== NAV1 STDBY ====-->
  <Element>
    <Position X="111" Y="92"/>
    <MaskImage Name="Radio_mask.bmp">
      <Axis X="0" Y="0"/>
    </MaskImage>
    <Image Name="Radio_strip1.bmp" Luminous="1">
      <Nonlinearity>
        <Item Value="108" X="0" Y="12"/>
        <Item Value="117" X="0" Y="138"/>
      </Nonlinearity>
    </Image>
    <Shift>
      <Value>(A:NAV1 standby frequency,Megahertz) flr</Value>
    </Shift>
  </Element>
  <Element>
    <Position X="111" Y="92"/>
    <MaskImage Name="Radio_mask.bmp">
      <Axis X="30" Y="2"/>
    </MaskImage>
    <Image Name="Radio_strip2.bmp" Luminous="1">
      <Nonlinearity>
        <Item Value="0" X="0" Y="11"/>
        <Item Value="1" X="0" Y="251"/>
      </Nonlinearity>
    </Image>
    <Shift>
      <Value>(A:NAV1 standby frequency,Megahertz) d flr -</Value>
    </Shift>
  </Element>
<Element>
   <Position X="20" Y="10"/>
      <Select>
         <Value>(A:NAV2 HAS DME, bool) (A:Circuit avionics on, bool) &amp;&amp;</Value>
         <Failures>
            <SYSTEM_ELECTRICAL_PANELS Action="0"/>
         </Failures>
         <Case Value="0">
            <Image Name="blank_off.bmp" Luminous="Yes" ImageSizes="30,29,0,0"/>
         </Case>
         <Case Value="1">
            <Image Name="blank_On.bmp" ImageSizes="30,29,0,0"/>
         </Case>
      </Select>
   </Element>
   <Element>
   <Position X="55" Y="10"/>
      <Select>
         <Value>(A:NAV2 HAS DME, bool) (A:Circuit avionics on, bool) &amp;&amp;</Value>
         <Failures>
            <SYSTEM_ELECTRICAL_PANELS Action="0"/>
         </Failures>
         <Case Value="0">
            <Image Name="blank_off.bmp" Luminous="Yes" ImageSizes="30,29,0,0"/>
         </Case>
         <Case Value="1">
            <Image Name="blank_On.bmp" ImageSizes="30,29,0,0"/>
         </Case>
      </Select>
   </Element>
 <!--==== NAV1 KNOBS ====-->
  <Element>
    <Position X="123" Y="130"/>
    <Image Name="radio_knob.bmp" PointsTo="East">
      <Axis X="10" Y="10"/>
    </Image>
    <Rotate>
      <Value>(A:NAV1 standby frequency,Megahertz) flr</Value>
      <Nonlinearity>
        <Item Value="108" Degrees="0"/>
        <Item Value="113" Degrees="180"/>
        <Item Value="118" Degrees="360"/>
      </Nonlinearity>
    </Rotate>
  </Element>
  <Element>
    <Position X="153" Y="130"/>
    <Image Name="radio_knob.bmp" PointsTo="East">
      <Axis X="10" Y="10"/>
    </Image>
    <Rotate>
      <Value>(A:NAV1 standby frequency,Megahertz) d flr -</Value>
      <Nonlinearity>
        <Item Value="0" Degrees="0"/>
        <Item Value="0.5" Degrees="180"/>
        <Item Value="1" Degrees="360"/>
      </Nonlinearity>
    </Rotate>
  </Element>
 <Mouse>
  <!--==== NAV ====-->
    <Area Left="109" Width="28" Top="120" Height="20">
      <Area Right="14">
        <Cursor Type="DownArrow"/>
        <Click Event="NAV1_RADIO_WHOLE_DEC"/>
      </Area>
      <Area Left="14">
        <Cursor Type="UpArrow"/>
        <Click Event="NAV1_RADIO_WHOLE_INC"/>
      </Area>
    </Area>
    <Area Left="139" Width="28" Top="120" Height="20">
      <Area Right="14">
        <Cursor Type="DownArrow"/>
        <Click Event="NAV1_RADIO_FRACT_DEC"/>
      </Area>
      <Area Left="14">
        <Cursor Type="UpArrow"/>
        <Click Event="NAV1_RADIO_FRACT_INC"/>
      </Area>
    </Area>
 </Mouse>
</Gauge>