Приветствую коллеги!


Что сделано
===========

- панель управления гидравлической системой 1 и 2;

- показатели манометров тормозов, гидроаккумуляторов тормозов и т.д. соответсвуют РЛЭ;

- подкачка возможна как от насосных станций 1 и 2, так и от двигателей;

- при отсутствии подкачки гидроаккумуляторов хватает на 7 торможений (что соответвует РЛЭ);

- при давлении менее 82 кгс/см2 отсутствует реакция на торможение и соответственно стояночный тормоз, индикация торможения также пропадает;


Но есть большое НО.... пока это только мнимое отсутствие гидравлики в системе, т.к. по факту и торможение и реакция тормозов присутствует, 
даже при нулевом состоянии гидроаккумулятора тормозов.

Увы, но пока не раскопал, как отключить реакцию на тормоза.... Кто знает, подскажите, исправим)


- доработал электрику, теперь на мой взгляд электрика работает полноценно, есть подзаряд аккумуляторов, при запущенных двигателях;

- доработана верхняя панель пилотов.




О ПЛАНАХ:
===========

- СКВ;

- топливная система;

- антиобледенительная система.



У С Т А Н О В К А
==================


1. Если не установлена ранее "доработка приборного комплекса Ил-76 (IL-76TD v2.0)":

	http://www.avsim.su/f/fs2004-paneli-samoletov-41/dorabotka-pribornogo-kompleksa-il-76td-versiya-2-0-50029.html?action=download&hl=

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О     У С Т А Н О В И Т Ь !!!


2. Сделать резервные копии заменяемых файлов.

3. Скопировать файлы из архива в соответствующие папки симулятора, с заменой согласиться.

4. Запускаем, пробуем, о проблемах сообщаем)


Удачи!


Олег (Flanker78), 16.07.2013г.


