
     <Element>
         <Position X="5" Y="13"/>
         <Text X="87" Y="25" Bright="Yes" Length="5" Font="Quartz" Color="Orange" Adjust="Center" VerticalAdjust="Center" Multiline="No" Fixed="No">
            <String>%((A:Autopilot airspeed hold var, knots))%!03.0f!</String>
         </Text>
      </Element>





   <Element>
      <Select>
         <Value>(A:GPS drives nav1,bool) !</Value>
         <Case Value="0">
            <Image Name="Rotor_GPSNav_GPS.bmp" ImageSizes="35,40,56,64"/>
         </Case>
         <Case Value="1">
            <Image Name="Rotor_GPSNav_Nav.bmp" ImageSizes="35,40,56,64"/>
         </Case>
      </Select>
   </Element>



         <Tooltip>%Altimeter Calibration (% %((A:KOHLSMAN SETTING HG, inHg))%!2.2f! inHg% %((A:KOHLSMAN SETTING MB, mbar))%!4d! mbar)</Tooltip>


               <Rotate>
                  <Value>(L:RMI_2_SWITCH, bool) if{ (A:ADF1 radial, radians)} els{ (A:NAV2 radial, radians) (A:Plane heading degrees gyro, radians) - pi  +} </Value>
               </Rotate>





                    <!-- NEEDLE 1 -->


          <Element>
               <Position X="77" Y="90"/>
 

               <Image Name="RMI_NEEDLE_1.bmp" Bright="Yes" ImageSizes="11,90">
                  <Axis X="5.5" Y="45"/>
               </Image>

               <Rotate>
                  <Value>((L:RMI_1_SWITCH, bool) 1 =) if{ (A:ADF1 radial, radians) } (A:NAV1 radial, radians) (A:Plane heading degrees gyro, radians) - pi  +</Value>
               </Rotate>
            </Element>



