Цессна C208B Гранд Караван Амфибия
Справочные сведения
Более подробные сведения по управлению этим летательным аппаратом представлены в соответствующем разделе Учебного центра. Стандартные схемы действий можно найти в планшете игры на вкладке Карта проверки.

Общая масса летательного аппарата с топливом в игре | 8,750 фнт.

Примечание. Чтобы изменить количество топлива, выберите пункт Топливо и груз в меню настроек летательного аппарата.

VA - Максимальная маневренная скорость (8750 фнт.) | 148 узл.
VA - Максимальная маневренная скорость (7500 фнт.) | 137 узл.
VA - Максимальная маневренная скорость (6250 фнт.) | 112 узл.
VMO - Максимально допустимая скорость | 175 узл.
VNO - Максимально допустимая крейсерская скорость | 140 узл.
VNE - Непревышаемая скорость | 175 узл.
VS - Скорость сваливания (максимальная масса, закрылки убраны) | 63 узл.
VS - Скорость сваливания в посадочной конфигурации | 50 узл.
VX - скорость оптимального угла набора высоты (уровень моря) | 72 узл.
VY - Скорость оптимального набора высоты (уровень моря) | 104 узл.
Максимальная скорость планирования (8750 фнт.) | 95 узл.

Таблица максимальных скоростей выпуска закрылков

Углы закрылков | узл.
10 | 175
10-20 | 150
20-закрылки в посадочном положении | 125

Примечание. Более подробную информацию о значениях скоростей, представленных в таблице, можно найти в Учебном центре, в соответствующем разделе Словаря терминов.