Контрольные карты Цессны C208B Гранд Караван
Более подробные сведения по управлению этим самолетом представлены в соответствующем разделе Учебного центра. Рекомендуемые значения скоростей можно найти в игре в планшете на вкладке Справка. Большая часть действий может быть выполнена с помощью мыши.

Чтобы... | Нажмите...
Показать/скрыть главную панель | SHIFT+1
Показать/скрыть блок радиосвязи | SHIFT+2
Показать/скрыть GPS | SHIFT+3
Показать/скрыть панель управления двигателем | SHIFT+4
Показать/скрыть индикаторы двигателя | SHIFT+5
Показать/скрыть переключатель топливных баков | SHIFT+6
Показать/скрыть панель управления электросистемой | SHIFT+7
Показать/скрыть компас | SHIFT+8

Перед запуском двигателя |
[ ] Стояночный тормоз | Установить (нажмите CTRL+ "." (точка)) )
[ ] Переключатели | Выкл.
[ ] Переключатель топливных баков | Перевести в положение "BOTH"
[ ] Аварийный РУД | Нормально
[ ] РУД | Малый газ (нажимайте F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Регулятор воздушного винта | Максимальный (нажимайте CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Регулятор топлива | Перекрыть (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Отсечка топлива | Вкл. (нажать)
[ ] Выключатель аккумулятора | Вкл.
[ ] Закрылки | Убрать (нажимайте F2 до перехода в нужное положение)
Запуск двигателей |
Нажмите CTRL+E для включения автозапуска двигателей, или:
[ ] Выключатель аккумулятора | Вкл.
[ ] Аварийный РУД | В нормальном положении
[ ] Пространство у воздушного винта | От винта!
[ ] Выключатель насоса подкачки | Вкл.
[ ] Контрольная лампа "Доп. топливный насос включен" | Вкл. (нажмите SHIFT+5 для отображения светосигнального табло)
[ ] Контрольная лампа давления топлива | Выкл. (нажмите SHIFT+5 для отображения светосигнального табло)
[ ] Нет расхода топлива | Подтв.
[ ] Переключатель стартера | В положение "START" (включите и не выключайте до запуска двигателя)
[ ] Контрольная лампа зажигания | Проверить: вкл. (нажмите SHIFT+5 для отображения светосигнального табло)
[ ] Давление масла в двигателе | Проверить значение
[ ] Ng | Стабильно (мин. 12%)
[ ] Регулятор топлива | Низкий, малый газ (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 или CTRL+SHIFT+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Подача топлива | Проверить: от 80 до 110 фнт./час
[ ] Температура между ступенями турбины | Проверить (максимум 1090 градусов по Цельсию)
[ ] Ng | Минимум 52%
[ ] Переключатель стартера | Выключен, контрольная лампа стартера не горит
[ ] Индикаторы двигателя | Проверить
[ ] Генератор | Проверить: контрольная лампа генератора выключена
[ ] Выключатель насоса подкачки | Нормально (Проверить: контрольная лампа топливного насоса выключена)
[ ] Главный выключатель авионики | Вкл.
[ ] Навигационные огни и проблесковый маяк | Включить по необходимости
[ ] Вакуумметр | Проверить
[ ] Радио | По ситуации (нажмите SHIFT+2, чтобы показать блок радиосвязи)
Руление |
[ ] Тормоза | Проверить
[ ] Пилотажные приборы | Проверить
Перед взлетом |
[ ] Стояночный тормоз | Установить (нажмите CTRL+ "." (точка)) )
[ ] Рули и элероны | Управление свободное, отклонения правильные
[ ] Пилотажные приборы | Проверить, установить
[ ] Выключатель насоса подкачки | Проверить нормальное состояние еще раз
[ ] Переключатель топливных баков | Проверить оба заново
[ ] Количество топлива | Проверить еще раз
[ ] Отсечка топлива | Проверить полноту включения
[ ] Триммер руля высоты | Во взлетное положение (отключите режим Num Lock и по необходимости нажимайте на цифровой клавиатуре клавиши 1 и 7)
[ ] Триммер элеронов | Во взлетное положение (Отключите режим Num Lock и по необходимости нажимайте на цифровой клавиатуре клавиши 4 и 6)
[ ] Триммер руля направления | Во взлетное положение (отключите режим Num Lock и по необходимости нажимайте на цифровой клавиатуре клавиши 4 и 6)
[ ] РУД | 400 фт.-фнт. (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Вакуумметр | Проверить
[ ] Контрольная лампа напряжения | Проверить: выкл.
[ ] Инерционный сепаратор | Проверить
[ ] Индикаторы двигателя | Проверить
[ ] Регулятор оборотов | Проверить (должен быть задан на уровне 1750 +/- 60 об/мин)
[ ] РУД | Малый газ (нажимайте F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Обогрев ПВД | Включить, если температура окружающего воздуха ниже 4 градусов по Цельсию (40 градусов по Фаренгейту)
[ ] Противообледенительная система | По ситуации
[ ] Авионика | Проверить, установить (нажмите SHIFT+2, чтобы показать блок радиосвязи)
[ ] Переключатель НАВ/GPS | Задать
[ ] Импульсные проблесковые огни | По ситуации
[ ] Контрольные лампы | Не горят
[ ] Закрылки | Задать величину 20 градусов (нажимайте F7 или F6 до перехода в нужное положение)
[ ] Тормоза | Отпустить (нажмите "." (точка))
[ ] Регулятор топлива | Высокий, малый газ (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 или CTRL+SHIFT+F3 до перехода в нужное положение)
При взлете |
[ ] Закрылки | 20 градусов (нажимайте F7 или F6 до перехода в нужное положение)
[ ] Режим газа | Задать для взлета (1900 об/мин) (нажимайте F3 или F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Контрольные лампы | Проверить
[ ] Отрыв передней стойки | 70-75 узл.
[ ] Скорость набора высоты | 85-95 узл.
[ ] Закрылки | По достижению скорости 85 узл. убрать закрылки до 10 градусов, по достижению скорости 95 узл. - до 0 градусов
В процессе набора высоты |
Набор высоты в крейсерском режиме |
[ ] Противообледенительная система | По ситуации
[ ] Обогрев ПВД | Включить, если температура окружающего воздуха ниже 4 градусов по Цельсию (40 градусов по Фаренгейту)
[ ] Воздушная скорость | 110-120 узл.
[ ] Винт | 1600-1900 об./мин. (нажимайте CTRL+F2 или CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Крутящий момент | Соответствующий режим
Оптимальный набор высоты |
[ ] Противообледенительная система | По ситуации
[ ] Обогрев ПВД | Включить, если температура окружающего воздуха ниже 4 градусов по Цельсию (40 градусов по Фаренгейту)
[ ] Воздушная скорость | 104 узл. (от уровня моря до 10000 фт. НУМ) 87 узл. (20000 фт. НУМ)
[ ] Винт | 1900 об./мин. (нажимайте CTRL+F2 или CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Крутящий момент | Соответствующий режим (1865 фт.-фнт. максимум)
В полете |
[ ] Противообледенительная система | По ситуации
[ ] Обогрев ПВД | Включить, если температура окружающего воздуха ниже 4 градусов по Цельсию (40 градусов по Фаренгейту)
[ ] Винт | 1600-1900 об./мин. (нажимайте CTRL+F2 или CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Режим газа | Соответствующий режим (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
Перед посадкой |
[ ] Переключатель топливных баков | Перевести в положение "BOTH"
[ ] Регулятор топлива | Высокий, малый газ (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 или CTRL+SHIFT+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Регулятор воздушного винта | Максимальный режим (нажимайте CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Автопилот | Выкл.
[ ] Закрылки | Соответствующий режим 0-10 градусов <175 узл. 10-20 градусов <150 узл. 20-30 градусов <125 узл. (нажимайте F7 до перехода в нужное положение)
Нормальная посадка |
[ ] Закрылки | Выпустить полностью (Нажимайте клавишу F7 до достижения нужного режима)
[ ] Воздушная скорость | 75-85 узл.
[ ] Приземление | Первыми касаются земли основные стойки
[ ] РУД | После касания в зоне BETA (нажимайте F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Тормоза | По ситуации (нажмите "." (точка))
Посадка на короткую полосу
[ ] Закрылки | Выпустить полностью (нажимайте F7 до перехода в нужное положение)
[ ] Воздушная скорость | 78 узл.
[ ] РУД | После преодоления препятствий задать режим малого газа (нажимайте F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Приземление | Первыми касаются земли основные стойки
[ ] РУД | После касания в зоне BETA (нажимайте F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Тормоза | Тормозить интенсивно, одновременно вытягивая руль высоты. (нажмите "." (точка))
[ ] Закрылки | Выпустить для максимальной эффективности торможения при малой массе (нажимайте F6 до перехода в нужное положение)
Прерванная посадка (Уход на второй круг)
[ ] РУД | Задать взлетный режим газа (1900 об/мин) (при необходимости нажмите клавишу F3)
[ ] Закрылки | Убрать до 20 градусов (нажимайте F6 до перехода в нужное положение)
[ ] Скорость набора высоты | Минимум 80 узл. до преодоления всех препятствий
[ ] Закрылки | Убрать после выхода на безопасную высоту с безопасной воздушной скоростью (нажимайте F6 до перехода в нужное положение)
После приземления |
[ ] Закрылки | Убрать (нажимайте F6 при необходимости до полного поднятия)
[ ] Противообледенительная система | Выкл.
[ ] Импульсные проблесковые огни | Выкл.
[ ] Рулежная и посадочные фары | По ситуации
[ ] Регулятор топлива | Низкий, малый газ после ухода с ВПП (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 или CTRL+SHIFT+F3 до перехода в нужное положение)
Выключение двигателя
[ ] Стояночный тормоз | Установить (нажмите CTRL+ "." (точка)) )
[ ] Выключатели авионики | Выкл.
[ ] Выключатель насоса подкачки | Выкл.
[ ] РУД | Малый газ (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Температура между ступенями турбины | Стабилизировать на минимальном уровне на 1 минуту
[ ] Регулятор воздушного винта | Флюгирование (нажимайте CTRL+F2 или CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Регулятор топлива | Перекрыть (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 или CTRL+SHIFT+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Переключатели освещения | Выкл.
[ ] Выключатель аккумулятора | Выкл.
[ ] Переключатель топливных баков | Выключен правый или выключен левый

Примечание. Реальная контрольная карта проверки для данного летательного аппарата здесь приводится с небольшими изменениями, сделанными для возможности использования ее в игре Flight Simulator.