Муни Браво M20M
Справочные сведения
Более подробные сведения по управлению этим летательным аппаратом представлены в соответствующем разделе Учебного центра. Стандартные схемы действий можно найти в планшете игры на вкладке Карта проверки.

Общая масса летательного аппарата с топливом в игре | 3 ,326 фнт.

Примечание. Чтобы изменить количество топлива, выберите пункт Топливо и груз в меню настроек летательного аппарата.

VA - Максимальная маневренная скорость (3368 фнт.) | 127 узл.
VA - Максимальная маневренная скорость (3200 фнт.) | 123 узл.
VA - Максимальная маневренная скорость (2900 фнт.) | 117 узл.
VNO - Максимально допустимая крейсерская скорость | 174 узл.
VNE - Непревышаемая скорость | 195 узл.
VLE - максимально допустимая скорость с выпущенным шасси | 165 узл.
VS - Скорость сваливания (максимальная масса, закрылки убраны) | 66 узл.
VS - Скорость сваливания в посадочной конфигурации | 59 узл.
VX - скорость оптимального угла набора высоты (уровень моря) | 85 узл.
VY - Скорость оптимального набора высоты (уровень моря) | 105 узл.
Оптимальная скорость планирования (3368 фнт.) | 93.5 узл.
Оптимальная скорость планирования (3200 фнт.) | 89 узл.
Оптимальная скорость планирования (2900 фнт.) | 84.5 узл.
Оптимальная скорость планирования (2,600 фнт.) | 80 узл.

Таблица максимальных скоростей выпуска закрылков

Углы закрылков | узл.
Закрылки полностью выпущены | 110

Примечание. Более подробную информацию о значениях скоростей, представленных в таблице, можно найти в Учебном центре, в соответствующем разделе Словаря терминов.