Контрольные карты Муни Браво M20M
Более подробные сведения по управлению этим самолетом представлены в соответствующем разделе Учебного центра. Рекомендуемые значения скоростей можно найти в игре в планшете на вкладке Справка. Большая часть действий может быть выполнена с помощью мыши.

Чтобы... | Нажмите...
Показать/скрыть главную панель | SHIFT+1
Показать/скрыть блок радиосвязи | SHIFT+2
Показать/скрыть GPS | SHIFT+3
Показать/скрыть светосигнальное табло | SHIFT+4
Показать/скрыть световое табло | SHIFT+5

Чтобы... (только для G1000) | Нажмите...
Показать/скрыть панель управления автопилотом | SHIFT+2
Показать/скрыть МФД | SHIFT+3
Показать/скрыть дисплей ПКП | SHIFT+4
Показать/скрыть панель посадки | SHIFT+5
Показать/скрыть резервные приборы | SHIFT+6
Показать/скрыть панель управления двигателем | SHIFT+7
Показать/скрыть панель управления электросистемой | SHIFT+8
Показать/скрыть световое табло | SHIFT+9

Перед запуском двигателя |
[ ] Переключатель стартера/магнето | Выкл.
[ ] Главный выключатель | Выкл.
[ ] Выключатель насоса подкачки топлива | Выкл.
[ ] Дроссельная заслонка | Малый газ (нажимайте клавишу F2 до выбора нужного режима)
[ ] Винт | Высокие обороты (нажимайте CTRL+F3 до достижения полного уровня)
[ ] Рабочая смесь | Прекращение подачи смеси (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 до полного выключения)
[ ] Стояночные тормоза | Установить (нажмите CTRL+ "." (точка)) )
[ ] Главный выключатель | Вкл.
[ ] Створки капота двигателя | Открыты
[ ] Закрылки | Убрать (нажимайте F3 до перехода в убранное положение)
[ ] Главный выключатель | Выкл.
[ ] Переключатель положения шасси | Убрать
Запуск двигателей |
Нажать Нажмите CTRL+E, чтобы начать автозапуск двигателей, или:
[ ] Дроссельная заслонка | Открыть на 1/4 дюйма (нажимайте F3 или F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Винт | Высокие обороты (нажимайте CTRL+F3 до достижения полного уровня)
[ ] Рабочая смесь | Обогатить (нажимайте CTRL+SHIFT+F3 до достижения нужного режима)
[ ] Главный выключатель | Вкл.
[ ] Выключатель насоса подкачки топлива | Включить на промежуток от 0 до 40 сек (в зависимости от темпа)
[ ] Выключатель насоса подкачки топлива | Выкл.
[ ] Пространство у воздушного винта | От винта!
[ ] Переключатель стартера/магнето | В положение"START" (отпустить после запуска двигателя) (нажимайте M+"Плюс" для выбора значений "R", "L", "BOTH", "START")
[ ] Дроссельная заслонка | Малый газ (700-750 об/мин) (нажимайте F3 или F2 до перехода в нужное положение)
Затем: |
[ ] Давление масла | Проверить
[ ] Амперметр | Проверить
[ ] Индикаторы двигателя | Проверить
Перед началом руления |
[ ] Главный выключатель авионики | Вкл.
[ ] Указатель курса | Установить
[ ] Приборы | Проверить нормальную работу
[ ] Радиостанции и авионика | Проверить и задать значения (нажмите SHIFT+2, чтобы показать блок радиосвязи)
[ ] Высотомер | Установить
[ ] Переключатель топливных баков | Переключить баки (проверить работу двигателя с каждым)
[ ] Створки капота двигателя | Полностью открыть
Руление |
[ ] Триммер руля направления | Соответствующий режим
[ ] Стояночный тормоз | Отпустить (нажмите "." (точка))
[ ] Тормоза | Проверка во время руления
[ ] Курсовой гироскоп | Правильные показания при совершении разворотов
[ ] Индикатор скольжения | Правильные показания при совершении разворотов
[ ] Авиагоризонт | Подъем во время разворотов
[ ] Дроссельная заслонка | Минимальный режим газа
[ ] Створки капота двигателя | Открыты
[ ] Винт | Высокие обороты (нажимайте CTRL+F3 до достижения полного уровня)
Перед взлетом |
[ ] Стояночный тормоз | Установить (нажмите CTRL+"." (точка))
[ ] Выключатели подачи топлива | Бак с максимальным количеством горючего
[ ] Дроссельная заслонка | 1000 об./мин. (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Створки капота двигателя | Открыты
[ ] Винт | Высокие обороты (нажимайте CTRL+F3 до достижения полного уровня)
[ ] Рабочая смесь | Обогатить (нажимайте CTRL+SHIFT+F3 до достижения нужного режима)
[ ] Выключатель генератора перем. тока | Проверить: вкл.
[ ] Дроссельная заслонка | 2000 об./мин. (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Магнето | Проверить >150 об/мин падения на кажд. >50 об/мин падения между (нажимайте M+"Минус" и M+"Плюс" для выбора значений "L","R", "L", "BOTH")
[ ] Винт | Задать последовательно высокие/низкие/высокие обороты (нажимайте сначала CTRL+F3 чтобы задать максимальные обороты, потом CTRL+F2, чтобы задать минимальные, потом снова CTRL+F3)
[ ] Амперметр | Проверить наличие зарядки
[ ] Дроссельная заслонка | 1000 об./мин. (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Выключатель насоса подкачки топлива | Вкл. (проверить контрольную лампу)
[ ] Триммер руля высоты | Во взлетное положение (отключите режим Num Lock и по необходимости нажимайте на цифровой клавиатуре клавиши 1 и 7)
[ ] Триммер руля направления | Во взлетное положение
[ ] Закрылки | Проверить и задать взлетное положение (10 градусов) (нажимайте F6 или F7 до перехода в нужное положение)
[ ] Рули и элероны | Управление свободное, отклонения правильные
[ ] Радиостанции и авионика | Установить (нажмите SHIFT+2, чтобы показать блок радиосвязи)
[ ] Контрольные лампы | Проверить (нажмите SHIFT+4 для отображения светосигнальной панели)
[ ] Проблесковые маячки/осветительные приборы | Вкл.
[ ] Температура масла | Проверить
[ ] Температура головки блока цилиндров | Проверить
[ ] Стояночный тормоз | Отпустить (нажмите "." (точка))
При взлете |
[ ] Дроссельная заслонка | Полн. (нажимайте клавишу F3 до полного открытия)
[ ] Контрольные лампы | Проверить
[ ] Огни | Соответствующий режим
[ ] Индикаторы двигателя | Проверить
[ ] Скорость отрыва от полосы | 60 узл.
[ ] Скорость набора высоты | 85 узл.
[ ] Шасси | Убрать во время набора высоты, после преодоления препятствий (нажмите G)
[ ] Закрылки | Убрать (нажимайте клавишу F6 , пока закрылки не будут убраны)
[ ] Выключатель насоса подкачки топлива | Выкл.
Набор высоты |
Оптимальный набор высоты |
[ ] Дроссельная заслонка | Полн. (нажимайте клавишу F3 до полного открытия)
[ ] Винт | 2575 об./мин. (нажимайте CTRL+F2 или CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Рабочая смесь | Обогатить (нажимайте CTRL+SHIFT+F3 до достижения нужного режима)
[ ] Створки капота двигателя | Полностью открыть
[ ] Триммер руля направления | Соответствующий режим
[ ] Воздушная скорость | 105 узл.
Оптимальный угол набора высоты |
[ ] Дроссельная заслонка | Полн. (нажимайте клавишу F3 до полного открытия)
[ ] Винт | 2575 об./мин. (нажимайте CTRL+F2 или CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Рабочая смесь | Обогатить (нажимайте CTRL+SHIFT+F3 до достижения нужного режима)
[ ] Створки капота двигателя | Полностью открыть
[ ] Триммер руля направления | Соответствующий режим
[ ] Воздушная скорость | 85 узл.
Набор высоты в крейсерском режиме |
[ ] Дроссельная заслонка | 34" давление наддува (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Винт | 2400 об./мин. (нажимайте CTRL+F2 или CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Рабочая смесь | Обогатить (нажимайте CTRL+SHIFT+F3 до достижения нужного режима)
[ ] Створки капота двигателя | Полностью открыт или по ситуации
[ ] Триммер руля направления | Соответствующий режим
[ ] Воздушная скорость | 120 узл.
В полете |
[ ] Воздушная скорость | Наберите крейсерскую скорость
[ ] Дроссельная заслонка | Соответствующий режим (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Винт | Соответствующий режим (нажимайте CTRL+F2 или CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Рабочая смесь | Обеднить до крайнего значения температуры газов на входе в турбину (<1750) (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 или CTRL+SHIFT+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Индикаторы двигателя | Проверить
[ ] Створки капота двигателя | По ситуации (для поддержания нормальной температуры масла и головки блока цилиндров)
[ ] Температура двигателей | Стабилизировать в крейсерском режиме
[ ] Триммер руля направления | Соответствующий режим
Выбор топливного бака |
[ ] Выключатель насоса подкачки топлива | Вкл.
[ ] Переключатель топливных баков | Противоположный бак
[ ] Выключатель насоса подкачки топлива | Выкл.
Перед снижением |
[ ] Закрылки | Убрать (нажимайте F3 до перехода в убранное положение)
[ ] Шасси | Проверить: убрано
[ ] Дроссельная заслонка | Выше 15" MP (температура головки блока должна находиться в зеленой зоне) (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Винт | 2400 об./мин. (нажимайте CTRL+F2 или CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Рабочая смесь | Максимальная температура газов на входе в турбину (нажимайте CTRL+SHIFT+F3 или CTRL+SHIFT+F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Створки капота двигателя | Закрыты
[ ] Температура головки цилиндров | Следить
[ ] Воздушная скорость | Соответствующий режим (макс. 195 узл.)
[ ] Триммер руля направления | Соответствующий режим
Заход на посадку |
[ ] Огни | Соответствующий режим
[ ] Шасси | Выпустить на скорости меньше 140 узл. и проверить успешность выпускания (нажмите G)
[ ] Рабочая смесь | Обогатить (на посадочной прямой) (нажимайте CTRL+SHIFT+F3 до достижения нужного режима)
[ ] Винт | Высокие обороты (на посадочной прямой) (нажимайте CTRL+F3 до достижения полного уровня)
[ ] Насос подкачки топлива | Вкл.
[ ] Переключатель топливных баков | Бак с максимальным количеством горючего
[ ] Закрылки | Выпустить полностью (ниже 110 узл.) (нажимайте клавишу F7, пока закрылки не будут выпущены)
[ ] Триммер руля высоты | Соответствующий режим (отключите режим Num Lock и по необходимости нажимайте на цифровой клавиатуре клавиши 1 и 7)
[ ] Триммер руля направления | Отцентрован или в соответствующем режиме
[ ] Стояночный тормоз | Проверить: выкл. (нажмите "." (точка))
Перед посадкой |
[ ] Воздушная скорость | 75 узл.
[ ] Приземление | Первыми касаются земли основные стойки
[ ] После посадки | Плавно опустите носовое шасси
[ ] Тормоза | Минимально необходимое (нажмите "." (точка))
Руление после посадки |
[ ] Дроссельная заслонка | По ситуации (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Насос подкачки топлива | Выкл.
[ ] Створки капота двигателя | Открыты
[ ] Закрылки | Убрать (нажимайте F3 до перехода в убранное положение)
[ ] Триммер руля высоты | Положение для взлета (отключите режим Num Lock и по необходимости нажимайте на цифровой клавиатуре клавиши 1 и 7)
[ ] Авионика/Радиостанции | По ситуации (нажмите SHIFT+2, чтобы показать блок радиосвязи)
[ ] Огни | Соответствующий режим
Выключение двигателя |
[ ] Стояночный тормоз | Установить (нажмите CTRL+"." (точка))
[ ] Дроссельная заслонка | Малый газ (нажимайте F2 до перехода в нужное положение)
[ ] Выключатель авионики и электрооборудования | Выкл.
[ ] Огни | Выкл.
[ ] Обогрев ПВД | Выкл.
[ ] Рабочая смесь | Прекращение подачи смеси (полностью выдвинута) (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 до полного выключения)
[ ] Главный выключатель | Выкл.
[ ] Переключатель стартера/магнето | Выкл. (нажимайте M+"Минус" для выключения)
Выключение двигателя |
[ ] Переключатель стартера/магнето | Проверить: выкл.
[ ] Главный выключатель | Проверить: выкл.
[ ] Выключатель авионики | Проверить: выкл.
[ ] Выключатели электрооборудования | Проверить: выкл.

Примечание. Реальная контрольная карта проверки для данного летательного аппарата здесь приводится с небольшими изменениями, сделанными для возможности использования ее в игре Flight Simulator.