Контрольные карты Бичкрафт Кинг Эйр-350
Более подробные сведения по управлению этим самолетом представлены в соответствующем разделе Учебного центра. Рекомендуемые значения скоростей можно найти в игре в планшете на вкладке Справка. Большая часть действий может быть выполнена с помощью мыши.

Чтобы... | Нажмите...
Показать/скрыть главную панель | SHIFT+1
Показать/скрыть блок радиосвязи | SHIFT+2
Показать/скрыть GPS | SHIFT+3
Показать/скрыть панель управления двигателем | SHIFT+4
Показать/скрыть табло сигнализации | SHIFT+5
Показать/скрыть аварийное табло | SHIFT+6
Показать/скрыть компас | SHIFT+7
Показать/скрыть панель триммера | SHIFT+8
Показать/скрыть панель топлива | SHIFT+9

Перед запуском двигателя |
[ ] Стояночный тормоз | Установить (нажмите CTRL+ "." (точка)) )
[ ] Рычаг управления шасси | Проверить: в положении DOWN
[ ] РУДы | Малый газ (нажимайте клавишу F2 до перехода в режим малого газа)
[ ] Регуляторы шага винта | Полностью впереди (нажимайте CTRL+F3 до достижения полного уровня)
[ ] Рычаг регулятора смеси | Перекрыть подачу топлива (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 до полного выключения)
[ ] Количество топлива | Проверить
[ ] Противообледенительная система | Вкл.
[ ] Маяк | Вкл.
[ ] Табло антиобледенения | Подсвечено (нажмите SHIFT+5 для отображения светосигнального табло)
Запуск двигателя (аккумулятор) |
Нажмите CTRL+E, чтобы включить автозапуск двигателя, или:
[ ] Выключатель аккумулятора | Вкл.
[ ] Маяк | Вкл.
[ ] Пространство у воздушного винта | От винта!
[ ] Подача топлива | Вкл. (нажмите CTRL+SHIFT+F4)
[ ] Включатель зажигания и запуска правого двигателя | Вкл. (нажмите и держите до запуска двигателя)
[ ] Рычаг регулятора смеси правого двигателя | Низкий, малый газ (после стабилизации скорости вращения РНД, минимум 12%)
[ ] Температура между ступенями и скорость вращения правого РНД | Следить
[ ] Индикатор давления топлива для правого двигателя | Не горит
[ ] Индикатор давления масла для правого двигателя | Не горит
[ ] Давление масла в правом двигателе | Проверить
[ ] Рычаг регулятора смеси правого двигателя | Высокий, малый газ
[ ] Правый генератор | Вкл.
[ ] Включатель зажигания и запуска левого двигателя | Вкл. (нажмите и держите до запуска двигателя)
[ ] Рычаг регулятора смеси левого двигателя | Низкий, малый газ (после стабилизации скорости вращения РНД, минимум 12%)
[ ] Температура между ступенями и скорость вращения левой турбины | Следить
[ ] Индикатор давления топлива для левого двигателя | Не горит
[ ] Индикатор давления масла для левого двигателя | Не горит
[ ] Давление масла в левом двигателе | Проверить
[ ] Рычаг регулятора смеси левого двигателя | Высокий, малый газ
[ ] Рычаг регулятора смеси правого двигателя | Перевести в режим "Низкий, малый газ"
[ ] Левый генератор | Вкл.
[ ] Главный выключатель авионики | Вкл.
Перед взлетом (опробование двигателя) |
[ ] Авионика | Проверить
[ ] Автопилот | Проверить
[ ] Переключатель электронной продольной балансировки | Проверить
[ ] Триммер | Установить (отключите режим Num Lock и по необходимости нажимайте на цифровой клавиатуре клавиши 1 и 7)
[ ] Основной регулятор винта | Проверить на скорости 1500 об/мин
[ ] Автофлюгер | ARM
[ ] Ручное флюгирование винтов | Проверить
[ ] Противообледенительная система | По ситуации
[ ] Количество топлива, полетные приборы и индикаторы двигателя | Проверить
Последняя проверка перед взлетом
[ ] Контрольные лампы | Не горят
[ ] Ответчик | В режиме "ALT"
[ ] Огни | По ситуации
[ ] Противообледенительная система | По ситуации
[ ] Скорости взлета (V1, VR и V2) | Подтв.
При взлете |
[ ] Тормоза | Включены
[ ] РУДы | 100% скорость вращения РНД (Следите за температурой между ступенями турбины) (при необходимости нажмите клавишу F3)
[ ] Тормоза | Отпустить (нажмите "." (точка))
[ ] VR | Угол тангажа при подъеме примерно 10 градусов
[ ] Шасси | Убрать при установившемся наборе высоты (нажмите G)
[ ] Воздушная скорость | До полного исчезновения помех поддерживайте скорость V2
[ ] Закрылки | Убрать (синяя линяя, минимум 125 узл.)
Набор высоты |
[ ] Режим газа для набора высоты | 90% от максимальной скорости вращения РНД или по ситуации (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Винты | 1600 об/мин или по ситуации (нажимайте CTRL+F2 или CTRL+F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Синхронизация винтов | Вкл.
[ ] Индикаторы двигателя | Следить
[ ] Огни | По ситуации
В полете |
[ ] Крейсерский режим газа | Соответствующий режим (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Индикаторы двигателя | Следить
[ ] Автофлюгер | Выкл.
Перед снижением |
[ ] Высотомер | Установить
[ ] Автофлюгер | ARM
[ ] Выравнивание топлива | Проверить
[ ] Режим газа | По ситуации (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
Перед посадкой |
[ ] Автофлюгер | Проверить: вкл
[ ] VREF | Подтв.
[ ] Высотомер | Установить
[ ] Закрылки | Установить в положение захода на посадку (нажимайте клавишу F7 до начала захода на посадку)
[ ] Шасси | Убрать (нажмите G)
[ ] Огни | По ситуации
[ ] Противообледенительная система | По ситуации
Нормальная посадка --Нормальная посадка-
[ ] Закрылки | Выпустить (нажимайте клавишу F7, пока закрылки не будут выпущены)
[ ] Воздушная скорость | VREF
[ ] Рычаг регулятора смеси | Высокий, малый газ (нажимайте CTRL+SHIFT+F3 до достижения нужного режима)
[ ] Рычаг регулятора винта | Полностью впереди (нажимайте CTRL+F3 до достижения полного уровня)
[ ] РУДы | Малый газ (нажимайте клавишу F2 до перехода в режим малого газа)
--После приземления-- |
[ ] РУДы | Наземный малый шаг (нажимайте клавишу F2 до выбора нужного режима)
[ ] Тормоза | По ситуации (нажмите "." (точка))
После приземления |
[ ] Автоматическое зажигание | Выкл.
[ ] Противообледенительная система | Выкл.
[ ] Огни | По ситуации
[ ] Ответчик | На резервной частоте (нажмите SHIFT+2, чтобы показать блок радиосвязи)
[ ] Триммер | Установить (отключите режим Num Lock и по необходимости нажимайте на цифровой клавиатуре клавиши 1 и 7)
[ ] Закрылки | Убрать (нажимайте F3 до перехода в убранное положение)
Выключение двигателя |
[ ] Стояночный тормоз | Установить (нажмите SHIFT+"." (точка))
[ ] Главный выключатель авионики | Выкл.
[ ] Автофлюгер | Выкл.
[ ] Огни | Выкл.
[ ] Температура между ступенями турбины | В течение 1 минуты поддерживать на минимальном уровне
[ ] Рычаг регулятора смеси | Перекрыть подачу топлива (нажимайте CTRL+SHIFT+F2 до полного выключения)
[ ] Винты | Флюгирование (нажимайте CTRL+F2 до конца)
[ ] Выключатель аккумулятора и генератора | Выкл. (при скорости вращения РНД ниже 15%)

Примечание. Реальная контрольная карта проверки для данного летательного аппарата здесь приводится с небольшими изменениями, сделанными для возможности использования ее в игре Flight Simulator.