Контрольные карты Аэробуса A321
Более подробные сведения по управлению этим самолетом представлены в соответствующем разделе Учебного центра. Рекомендуемые значения скоростей можно найти в игре в планшете на вкладке Справка. Большая часть действий может быть выполнена с помощью мыши.

Чтобы... | Нажмите...
Показать/скрыть главную панель | SHIFT+1
Показать/скрыть блок радиосвязи | SHIFT+2
Показать/скрыть GPS | SHIFT+3
Показать/скрыть панель РУД | SHIFT+4
Показать/скрыть верхнюю приборную панель | SHIFT+5
Показать/скрыть панель шасси | SHIFT+6
Показать/скрыть часы | SHIFT+7
Показать/скрыть комплексную электронную систему контроля ECAM | SHIFT+8

Буксировка со стоянки (если стоит у гейта)
[ ] Буксировка | Запросить (нажмите SHIFT+P, затем 1 для разворота хвостовой части влево или 2 для разворота вправо; чтобы остановиться, нажмите SHIFT+P)
Перед запуском двигателей |
[ ] Стояночный тормоз | Установить (нажмите CTRL+ "." (точка)) )
Запуск двигателей |
Нажмите CTRL+E для включения автозапуска двигателей.
После запуска двигателей |
[ ] Противообледенительная система | По ситуации
[ ] Рули и элероны | Проверить
[ ] Автопилот | Задать значения, выключить
[ ] Приборы | Проверить
[ ] Выключатель авионики | Вкл.
[ ] Авионика | Настроить (нажмите SHIFT+2, чтобы показать блок радиосвязи)
[ ] Триммер | Установить
[ ] Проблесковый маяк | Вкл.
Перед взлетом |
[ ] Закрылки | Во взлетное положение (нажимайте F7 до перехода в нужное положение)
[ ] Командные стрелки | Вкл.
[ ] Автомат тяги | ARM (при взлете в режиме TOGA)
При взлете |
[ ] Тормоза | Отпустить (нажмите "." (точка))
[ ] Импульсные проблесковые огни | Вкл.
[ ] Ответчик | ALT (нажмите SHIFT+2, чтобы показать блок радиосвязи)
[ ] РУДы | Плавно перевести в положение 100% N1 (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
-- или -- |
[ ] Режим TOGA | Включить (нажмите CTRL+SHIFT+R)
[ ] Режим двигателя | Убедиться, что установлено правильное значение для взлета
[ ] Приборная скорость 80 узл. | Доклад "80 узл."
[ ] Скорость принятия решения | Доклад "V1"
[ ] Скорость подъема передней стойки шасси (VR) | Доклад "ROTATE"
--Угол тангажа при подъеме приблизительно 10 градусов--
[ ] Безопасная скорость набора | Доклад "V2"
[ ] Шасси | Убрать при установившемся наборе высоты (нажмите G)
[ ] Автомат удержания курса | Вкл. если требуется
[ ] Воздушная скорость | Сохранять безопасную скорость набора +15 узл.
[ ] Автопилот | Включить
[ ] Закрылки | Начать уборку на 1000 фт. над землей (нажимайте F6 до перехода в нужное положение)
Набор высоты |
[ ] Автомат тяги | Выкл.
[ ] Посадочные фары | Выкл. выше 10000 фт. НУМ
[ ] Высотомер | Установить на 29,92 при достижении 18000 фт. НУМ
В полете |
[ ] РУДы | Соответствующий режим (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Триммер | При необходимости (нажимайте 6 на доп. кл. или 7 на доп. кл. до перехода в нужное положение)
Перед снижением |
[ ] Воздушные скорости (VREF, VAPP) | Рассчитать и установить (см. соответствующую страницу справки в планшете)
[ ] Автомат тормозов | В выбранное положение
[ ] Противообледенительная система | По ситуации
[ ] Автопилот | Соответствующий режим
[ ] РУДы | Соответствующий режим (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Высотомер | Установить местное давление при пересечении 18000 фт. НУМ
[ ] Авионика | Настроить (нажмите SHIFT+2, чтобы показать блок радиосвязи)
[ ] Воздушная скорость | <250 узл. ниже 10000 фт. НУМ
[ ] Посадочные фары | Вкл. ниже 10000 фт. НУМ
[ ] Схема захода | Ознакомиться
Перед заходом |
[ ] Воздушная скорость | По расчету
[ ] РУДы | Соответствующий режим (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Закрылки | Соответствующее положение (нажимайте F7 до перехода в нужное положение)
[ ] Автопилот | Соответствующий режим
Перед посадкой |
[ ] Воздушная скорость | По расчету
[ ] РУДы | Соответствующий режим (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Шасси | Выпустить и проверить (нажмите G)
[ ] Закрылки | Соответствующее положение (нажимайте F7 до перехода в нужное положение)
[ ] Интерцепторы | В положение "ARMED" (нажмите SHIFT + / (косая черта))
[ ] Автопилот | Выбранный режим
[ ] Автомат тяги | ARM (если для ухода на второй круг используется режим TOGA)
После посадки |
[ ] РУДы | Малый газ (нажимайте F2 или F3 до перехода в нужное положение)
[ ] Автомат тяги | Проверить: выкл.
[ ] Интерцепторы | Проверить: полностью выпущены (нажимайте SHIFT+/ (косая черта) до перехода в нужное положение)
[ ] РУДы | Реверс (нажимайте F2 до перехода в режим реверса)
[ ] РУДы | Малый газ на приб. скорости 60 узл. (нажимайте F3 до установки в нерабочее положение)
[ ] Автомат тормозов | Выкл.
[ ] Тормоза | При необходимости (нажмите "." (точка))
[ ] Автопилот | Проверить: откл.
На рулении |
[ ] Интерцепторы | Убрать (нажмите / (косая черта))
[ ] Огни | По ситуации
[ ] Закрылки | Убрать (нажимайте F3 до перехода в убранное положение)
[ ] Ответчик | Режим ожидания
При транспортировке на стоянку |
[ ] Стояночный тормоз | Установить (нажмите CTRL+ "." (точка))
[ ] Переключатели подачи топлива | Выкл.
[ ] Противообледенительная система | Выкл.
[ ] Огни | По ситуации
[ ] Командные стрелки | Выкл.

Примечание. Реальная контрольная карта проверки для данного летательного аппарата здесь приводится с небольшими изменениями, сделанными для возможности использования ее в игре Flight Simulator.