Грумман Гуз-G21A
Справочные сведения
Более подробные сведения по управлению этим летательным аппаратом представлены в соответствующем разделе Учебного центра. Стандартные схемы действий можно найти в планшете игры на вкладке Карта проверки.

Общая масса летательного аппарата с топливом в игре | 9200 фнт.

Примечание. Чтобы изменить количество топлива, выберите пункт Топливо и груз в меню настроек летательного аппарата.

VMC - Минимальная эволютивная скорость | 94 ми/ч
VNE - Непревышаемая скорость | 225 ми/ч
VFE - максимально допустимая скорость с выпущенными закрылками | Не требуется
VS - Скорость сваливания (максимальная масса, закрылки убраны) | 70 ми/ч
VS - Скорость сваливания в посадочной конфигурации | 60 ми/ч
VSE - скорость оптимального угла набора высоты (уровень моря) | 108 ми/ч

Примечание. Более подробную информацию о значениях скоростей, представленных в таблице, можно найти в Учебном центре, в соответствующем разделе Словаря терминов.