Пневмо-гидравлический автопилот АП-45 для FS2004
В состав пакета входят: блок автоматов курсовой и поперечно-продольной стабилизации, блок кранов включения систем АП и 2-х стрелочный
манометр.
Особенности:
• кастомная логика работы автопилота, заключающаяся в непосредственном воздействии на отклоняемые плоскости
• исключительно ручная настройка гирополукомпаса автопилота
• реализованы уходы ГПК:
собственный - (до +/- 12 град/ч);
широтный или "кажущийся" - (15sin(ф) град/ч);
азимутальная поправка (угол схождения меридианов или поправка Живри)
• оригинальная ночная подсветка блока автоматов стабилизации
Подробности в AP-45_RUS.pdf

Выражаю огромную благодарность Александру Белову за помощь при создании логики и поведения ГПК автопилота


-----------------
Pneumo-hydraulic autopilot AP-45 for FS2004
The package includes: automatic directional and transverse-longitudinal stabilization unit, AP systems switching valves unit and 2-pointer pressure gauge.
Features:
• custom logic of the autopilot operation, which consists in direct influence to the deflected planes
• exclusively manual adjustment of the autopilot directional gyro indicator (DGI)
• DGI deviations:
own - (up to +/- 12 degrees/h);
latitudinal or “apparent” - (15sin(f) deg/h);
azimuthal correction (meridian convergence angle or Givry correction)
• original night illumination of the automatic stabilization unit
Details in the AP-45_ENG.pdf file.

I express my deep gratitude to Alexander Belov for his help in creating the autopilot logic and the DGI behavior.