Боинг 737-800
Справочные сведения
Более подробные сведения по управлению этим летательным аппаратом представлены в соответствующем разделе Учебного центра. Стандартные схемы действий можно найти в планшете игры на вкладке Карта проверки.

Общая масса летательного аппарата с топливом в игре | 174200 фнт.

Примечание. Чтобы изменить количество топлива, выберите пункт Топливо и груз в меню настроек летательного аппарата.

VMO - Максимально допустимая скорость | 340 узл.
MMO - Максимально допустимая скорость (М) | .82 М
Скорость преодоления зон турбулентности | 280 узл./.76 М
VLO - Максимальная скорость выпуска/уборки шасси | 320 узл./.82 М
VLE - Максимально допустимая скорость с выпущенным шасси | 270 узл./.82 М

Таблица максимальных скоростей выпуска закрылков

Углы закрылков | узл.
0 | 340
1 | 250
2 | 250
5 | 250
10 | 210
15 | 200
25 | 190
30 | 175
40 | 162

V1 - Скорость принятия решения при взлете на сухой ВПП
Стандартная температура, давление на уровне моря

90000 фнт. (закрылки 5) | 96 узл.
180000 фнт. (закрылки 5) | 153 узл.

VR - Скорость отрыва носового колеса на сухой ВПП
Стандартная температура, давление на уровне моря

90000 фнт. (закрылки 5) | 98 узл.
180000 фнт. (закрылки 5) | 156 узл.

V2 - Безопасная скорость на сухой ВПП
Стандартная температура, давление на уровне моря

90000 фнт. (закрылки 5) | 111 узл.
180000 фнт. (закрылки 5) | 161 узл.

VREF - Скорость захода на посадку с выпущенными шасси

90000 фнт. (закрылки 30) | 116 узл.
90000 фнт. (закрылки 40) | 165 узл.
180000 фнт. (закрылки 30) | 109 KIAS
180000 (закрылки 40) | 157 узл.

Примечание. Более подробную информацию о значениях скоростей, представленных в таблице, можно найти в Учебном центре, в соответствующем разделе Словаря терминов.