:: Главная страница ::

Общие сведения Дальний магистральный широкофюзеляжный самолет Ил-96-300 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на авиалиниях большой протяженности. В аэродинамической компоновке, конструкции и системах самолета Ил-96-300 применены новейшие конструкторские решения, обеспечивающие высокий уровень безопасности и экономичности самолета в эксплуатации. За создание Ил-96-300 и ввод его в регулярную эксплуатацию большая группа работников ОАО «Ил» была удостоена Государственной премии РФ. Ил-96-300 предоставляет пассажирам современный уровень комфорта, соответствует международным экологическим требованиям, может эксплуатироваться во всех регионах земного шара. Благодаря надежности систем и внедрению техобслуживания "по состоянию" обеспечивается сокращение трудозатрат при эксплуатации самолета. Кабина экипажа, ее оборудование и отделка выполнены с учетом требований эргономики и обеспечивают необходимые удобства для пилотов. Вся информация о работе бортовых систем, систем пилотирования и навигации отображается на шести цветных дисплеях. Управление самолетом автоматизированное, обеспечивается электрогидравлической системой с резервным механическим каналом. Пассажирские салоны самолета Ил-96-300 с мягким, рассеянным освещением, современной отделкой, удобными пассажирскими креслами, видеозвуковой системой развлечения в полете и разнообразным бытовым оборудованием обеспечивают пассажирам самолета максимум комфорта. Первый полет состоялся 28 сентября 1988 года. Летчик-испытатель С.Г.Близнюк. Пассажирские перевозки начаты в июле 1993г. ### Летные данные Крейсерская скорость (км/ч): 900 Дальность полета с максимальной платной нагрузкой (с резервами топлива) (км): 7500 Эксплуатационный потолок (м): 13100 Потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м): 2700 Сертификат типа № 22-96-300 АР МАК получен в декабре 1992 года.
Технические характеристики
Размеры
размах крыла (м) | 57,66
длина самолета (м) | 55,345
высота самолета (м) | 17,55
площадь крыла (м2) | 350
угол стреловидности крыла по линии 1/4 хорд (град) | 30
диаметр фюзеляжа (м) | 6,08
Основные характеристики двигателя
тип, модель двигателя | ТРДД, ПС-90А
количество двигателей (шт) | 4
максимальная взлетная тяга (MCA, H=0) (кгс) | 4 х 16000
степень двухконтурности | 4,4
соответствие нормам ИКАО | Прил.16, Гл.3
Массовые характеристики
максимальная взлетная масса (т) | 250
максимальная полезная нагрузка (т) | 40
максимальная емкость топливных баков (л) | 152620
Летно-технические характеристики
крейсерская скорость (км/ч) | 850-870
дальность полета при максимальном количестве пассажиров (км) | 11500
дальность полета при максимальном количестве топлива (км) | 13500
высота полета (м) | 9000-12000
длина разбега (м) | 234 0
длина пробега (м) | 860
Число мест
летный экипаж | 3
пассажирских | одноклассная компоновка – 300 двухклассная компоновка – 263 трехклассная компоновка – 237
Ресурс самолета
календарный | 20 лет
количество полетов | 12000
количество летных часов | 60000