На главную

# Привод постоянных оборотов генератора

Привод постоянных оборотов (ППО) служит для вращения: генератора переменного тока ГТ40ПЧ6 с постоянной скоростью независимо от режимов работы двигателя, условий полета и нагрузки генератора.

ППО состоит из:

- воздушной турбины с центробежным выключателем;

- планетарно-дифференциального редуктора;

- регулятора РППО-30К;

- блока дроссельных заслонок с механизмом системы аварийного отключения воздушной турбины;

- дифференциального сигнализатора давления ДСД-1,2;

- двух концевых выключателей М-425.

Генератор ГТ40ПЧ6 через планетарно-дифференциальный редуктор приводится во вращение одновременно от двух источников - от ротора второго каскада компрессора двигателя и от воздушной турбины. Вращение от двигателя к генератору передается через зубчатые передачи, закрепленные на валу ротора компрессора двигателя. Затем вращение передается на колокольную шестерню редуктора и через предельную шлицевую муфту на генератор.

Привод генератора от воздушной турбины осуществляется через понижающий шестеренчатый перебор, и храповую муфту на центральную (солнечную) и колокольную шестерни редуктора. Поэтому число оборотов генератора определяется зависимостью:

N ген. = 0,5278 N 2 + 0,0663 N 1 об/мин.

где N 2- число оборотов ротора второго каскада компрессора, N 1 - число оборотов турбины ППО.

Воздух на турбину ППО отбирается из-за 11-ой ступени второго каскада ротора компрессора двигателя.

Предельная муфта, установленная на выходном валу планетарно-дифференциального редуктора, при заклинивании генератора или при больших ударных нагрузках, возникающих при ненормальной работе системы электроснабжения самолета срезается и отделяет генератор от планетарно-дифференциального редуктора, предохраняя этим ППО от разрушения.

Храповая муфта в конструкции понижающего перебора турбины препятствует вращению турбины в обратную сторону при отключенном ППО. Регулятор РППО-30К предназначается для запуска (включения) ППО, для поддержания постоянных оборотов генератора, отключения ППО, в том числе и аварийного при раскрутке генератора выше максимально допустимых оборотов, воздействуя на дроссельную заслонку управления воздушной турбиной ППО.

Эти функции регулятор выполняет с помощью основных узлов и агрегатов, входящих в его комплект: плунжерного насоса, центробежного датчика с микровыключателем М-425, сервопоршня, двух-скоростного изодромного механизма, маятникового механизма и электромагнитного клапана МКТ-372. Более точное регулирование оборотов генератора обеспечивает механизм коррекции частоты МКЧ-62ТВ (2 сер.)

Рабочей жидкостью для РППО-30КП является топливо двигателя, которое отбирается от магистрали перед насосом НР-30К и сливается перед фильтром тонкой очистки.

Блок дроссельных заслонок является исполнительным органом регулятора РППО-30КП. Блок состоит из двух заслонок: регулирующей, предназначенной для подачи воздуха на турбину и аварийной, отсекающей эту подачу, и механизма аварийного отключения турбины ППО. Механизм аварийного отключения состоит из механизма закрытия аварийной заслонки и электромагнитного клапана ЭМТ-171.

Турбина ППО включается переключателем генератора (рис.1). Подача напряжения на электромагнитный клапан МКТ-372 возможна только при замкнутых контактах дифференциального сигнализатора давления ДСД-1,2 по цепям: корпус самолета, контакты ДСД-1,2, обмотка реле. Плюс на обмотку реле подается от сети постоянного тока через переключатель генератора.

Напряжение от сети постоянного тока через контакты переключателя генератора, штепсельный разъем блока БЗУ-376 поступает на электромагнитный клапан МКТ-372. Клапан срабатывает и отделяет полость высокого давления под сервопоршнем от полости слива. Давление в линии высокого давления возрастает и преодолевает натяжение пружины сервопоршня.

Сервопоршень перемещается влево и через рычажный механизм открывает дроссельную (регулирующую) заслонку ППО. Воздух, отбираемый от двигателя, поступает на турбину, скорость которой возрастает до номинальной величины. Центробежный датчик регулятора РППО-30К находится на одном валу с плунжерным насосом и вращается со скоростью, пропорциональной скорости вращения генератора.

При работе генератора на номинальных постоянных оборотах центробежные силы датчика, действующие на маятник, уравновешены силой пружин. При отклонении оборотов генератора от номинального значения в сторону увеличения, равновесие нарушается - центробежные грузики расходятся, перемещают маятник, который открывает окна в маятниковом механизме. Давление перед демпфером и в правой полости изодромного механизма падает. Поршень изодромного механизма перемещается до упора. При этом объем левой полости увеличивается и давление под сервопоршнем падает. Сервопоршень под действием пружины перемещается вправо и прикрывает дроссельную (регулирующую) заслонку, снижая подачу воздуха на турбину и, следовательно, скорость ее вращения.

Аналогично, но в обратном порядке, происходит восстановление номинальных оборотов генератора при уменьшении их. Изменение оборотов турбины происходит до тех пор, пока обороты генератора не восстановятся до номинальной величины. Величина номинальных оборотов генератора зависит от затяжки пружин - внутренняя пружина затягивается регулировочным винтом при настройке регулятора РППО-30К, внешняя - с помощью электромеханизма коррекции частоты МКЧ-62ТВ (2 сер.)

Выходной вал электромеханизма вместе с кулачковым механизмом поворачивается в ту или другую сторону в зависимости от полярности тока, питающего его обмотку. Кулачковый механизм воздействует на рычаг коррекции частоты, изменяя затяжку пружины и нарушая равновесие между силами натяжения пружины и положением грузиков центробежного датчика РППО-30КП. Регулятор вступает в действие и изменяет обороты генератора до восстановления равновесия.

Скорость вращения турбины обратно пропорциональна скорости вращения ротора двигателя: чем выше обороты ротора двигателя, тем ниже обороты турбины, требующиеся для докрутки генератора до номинальных оборотов, и наоборот.

При раскрутке турбины выше максимально допустимых оборотов срабатывает механизм аварийного отключения турбины ППО по команде концевого выключателя М - 425. В результате этого подается питание на электромагнит ЭМТ-171. Аварийная заслонка ППО закрывается и становится на механическую блокировку. Одновременно подается +27 В в БЗУ на отключение возбуждения генератора.

При достижении генератором максимально допустимых оборотов срабатывает концевой выключатель М-425, связанный с центробежным датчиком, контролирующим обороты генератора. В результате этого +27 В подается в БЗУ на отключение возбуждения генератора и генератор отключается от работы.

В обоих случаях аварийного отключения генератора загорается соответствующая лампа "ЛАМПА ГОРИТ-ГЕНЕРАТОР НЕ РАБОТАЕТ " и для повторного включения генератора нужно кратковременно переключатель генератора установить в нейтральное положение.

На главную