На главную

Порядок включения генераторов и контроль за их работой

Генераторы включаются после запуска трех двигателей и выхода их на частоту вращения малого газа.

Трехпозиционнй переключатель генератора установить в положение "ПРОВЕРКА". С этого момента генераторы начинают вырабатывать напряжение и гаснут красные лампы "ГЕНЕРАТОРЫ НЕ РАБОТАЮТ".

Когда на выходе генератора напряжение будет 175 - 185 В, а частота 372 - 380 Гц обеспечивается возможность включения генератора в сеть. Переключатель вольтметра установить в положение "I сеть", а переключатель амперметра - в положение "Генератор № I".

Переключатель генератора № I из положения "ПРОВЕРКА" установить в положение "ВКЛЮЧЕНО". При этом дополнительно срабатывает контактор, через контакты которого генератор включается в сеть.

Аналогичным образом включается генератор № 2 и № 3, но каждый раз замеряется напряжение во всех трех сетях.

После включения всех трех генераторов в сеть включить потребители электроэнергии и замерить нагрузку по фазам на генераторах. На земле нагрузка на каждый генератор не должна превышать 110 А на время не более 15 минут.

После подключения всех генераторов проверить переключение генераторов на автономные шины выключателями, которые закрыты колпачками и установлены на панели контроля АБСУ на пульте бортинженера.

При включении указанных выключателей первого и третьего генераторов происходит отключение сетей " I " и " 3 " от своих генераторов и подключение вместо них автономных шин непосредственно от генераторов: левые - к генератору № I, правые - к генератору № 3.

При включении выключателя второго генератора отключается сеть 2 от генератора № 2 и непосредственно к генератору № 2 подключаются левые и правые автономные шины (при условии, если генераторы № 2 и № 3 на эти шины не работают).

Предусмотрен замер напряжения и частоты на автономных шинах по вольтметру и частотомеру в соответствующем положении галетного переключателя.

На главную