# На главную

# Проверка основной и резервной систем электроснабжения с помощью пульта ППК 1Б

На блоках системы электроснабжения трехфазным переменным током напряжением 200 В частотой 400 Гц установлены специальные штепсельные разъемы для контроля работы наиболее важных цепей. Эти штепсельные разъемы с помощью самолетных жгутов связаны с контрольными разъемами, установленными на левой и правой панелях генераторов. К этим разъемам подключается переносный пульт ППК-1Б, предназначенный для программированного контроля системы электроснабжения на земле. При контроле системы проверка каждого канала ведется независимо от других каналов и выполняется в четыре этапа по следующей программе:

а) проверка отсутствия неисправностей в данном канале, вызывающих срабатывание соответствующих защит, проверка правильности чередования фаз;

б) контроль основных параметров и проверка нормального функционирования данного канала;

в) проверка функционирования элементов защиты.

Генератор контролируемого канала работает на холостом ходу. Для проверки системы подключить пульт ППК-1Б последовательно к контрольным разъемам 1,2,3 генератора и генератора ВСУ и провести контроль в соответствии с инструкцией по эксплуатации на пульт ППК-1Б.