# На главную

# Проверка сетей электроснабжения 36В

После включения в сеть источника переменного тока 200 В 400 Гц установкой переключателя вольтметра сетей 36В в положения: "АВ" - "ВС" - "СА" проверить напряжение в сетях, которое должно быть в пределах 35-39,5В.

После арретирования авиагоризонтов, согласования курсовой системы ТКС-П2, проверки БКК-18, СНП-1 и при горящем светосигнальном табло "ИСПР.АБСУ" на ППН-13 произвести поочередно ручное переключение левой и правой сетей электроснабжения 36В на трансформаторы, для чего:

- установить поочередно переключатели "ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕЙ НА ТРАНСФОРМАТОРЫ" в положение "ручное", должны загореться сигнальные лампы "ЛЕВАЯ СЕТЬ НА тр. № 2", "ПРАВАЯ СЕТЬ НА тр. № 1 ". При этом убедиться в исправности основных авиагоризонтов и курсовых приборов;

- проверить напряжение в левой и правой сетях переменного тока 36В;

- после проверки установить переключатели "Подключение сетей на трансформаторы" в положение "Автомат", сигнальные лампы "ЛЕВАЯ СЕТЬ НА тр.№ 2", "ПРАВАЯ СЕТЬ НА тр. № 1" должны погаснуть.

Включить преобразователи ПТС-250, установив переключатели под колпачком "ПТС-250-ВЫКЛ." и "ПТС-250 РУЧН. - АВТОМАТ" в положение "ПТС-250" и "ПТС-250 РУЧН." соответственно. Должна погаснуть лампа "ПТС-250 № I НЕ РАБОТАЕТ".

Проверить напряжение ПТС-250 в сетях № I и № 2, установив переключатель "ПТС-250 1-2" в положение "I", "2". Напряжение должно быть 33,5-39,5В.

Установить переключатели "ПТС-250 ВЫКЛ." и "ПТС-250 РУЧ. АВТ." в положение "ВЫКЛ." и "АВТОМ." При этом загорается лампа "ПТС-250 № I НЕ РАБОТАЕТ", а лампа "ПТС-250 № 2" гаснет.

На главную