### На главную

### ЭЛЕКТРОБЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В состав электробытового оборудования входит электрокухонное оборудование, электрооборудование водоснабжения и электрооборудования системы удаления отходов.

### Электрокухонное оборудование

В переднем буфете-кухне установлены по одному кипятильнику универсальному КУ-200-2С, шкафу духовому ШЭД-200М и хдадоагрегату СХА-0,14.

В центральном буфете-кухне установлены:

- кипятильник универсальный КУ-200-2С - I шт.;

- шкафы электрические духовые ШЭД-200М - 4 шт;

- прибор для приготовления детского питания ППД-200/115 - I шт.;

- кипятильник стационарный КС-90С - I шт.;

- самолетный холодильный шкаф СХШ-170А - I шт.;

- электроплитка ПЭС-200-115 - I шт.

# На главную

# Универсальный электрокипятильник

Универсальный электрокипятильник КУ-200/115 предназначен для кипячения жидкости (питьевой воды, бульона и т.д.), заварки кофе, сохранения жидкости в горячем состоянии. Кипятильники питаются переменным током напряжением 200В частотой 400Гц от РК кухни. Потребляемая мощность одного электрокипятильника 1,8 КВт ± 10%. Автоматы защиты цепей кипятильников расположены в РК кухни. Включение кипятильников осуществляется автоматами защиты, расположенными на электрощитках бортпроводников. Кипятильник имеет нагревательные элементы, соединенные по схеме "звезда" и термоконтактор. При включении автомата защиты срабатывает контактор, подается питание на обогревательный элемент и на лампу с зеленым светофильтром, расположенную рядом с автоматом защиты. При достижении температуры +100°С размыкаются контакты терморегулятора, контактор включает кипятильник и гаснет лампа, при понижении температуры кипятильник включается повторно.

На главную

Электродуховой шкаф ШЭД-200/115

Электродуховой шкаф предназначен для хранения в охлажденном состоянии вторых блюд и для их разогревания. Шкаф представляет собой теплоизоляционный контейнер с дверкой. Во внутренней полости шкафа установлены шесть нагревательных элементов. На передней панели шкафа расположены две лампы.

Шкафы питаются переменным током напряжением 200В частотой 400Гц от РК кухни. Потребляемая мощность одного электродухового шкафа 1,2 кВт. Автоматы защиты расположены на электрощитках бортпроводников. Для включения шкафа необходимо включить автомат защиты, расположенный на электрощитке бортпроводников, при этом срабатывает контактор и подается питание на обогревательные элементы шкафа, одновременно включается лампа с зеленым светофильтром сигнализации включенного положения шкафа. При достижении температуры 100°C загорится лампа "ГОТОВ".

# На главную

# Электроплита

Электроплита ПЭС-200/115 предназначена для кипячения жидкости, приготовления пищи, разогрева и поддержания ее в горячем состоянии. Плиты питаются переменным током напряжением 200В частотой 400Гц от РК кухни через автоматы защиты, расположенные в РК кухни. Потребляемая мощность одной электроплиты 1,8 кВт.

Переключатели "СЛАБО - СИЛЬНО" режимов электроплиты и автоматов защиты расположены на электрощитке бортпроводников. Нагревательные элементы плиты соединены по схеме "звезда". При установке переключателя в положение "СЛАБО" срабатывает контактор и подается питание на шесть нагревательных элементов, которые включаются последовательно. При установке переключателя в положение "СИЛЬНО" срабатывает контактор включения питания режима "СИЛЬНО" и питание подается только на три нагревательных элемента.

## На главную

## Электрокружка

Электрокружка ППД-200/115 (прибор приготовления детского питания) предназначена для кипячения жидкости: воды, молока, кофе, варки яиц и сохранения жидкости или пищи в горячем состоянии. Электрокружка ППД-200/115 питается переменным током напряжением 200В частотой 400Гц от РК кухни через автомат защиты АЗ3К-2. Для подключения электрокружки имеется специальное приспособление. Включение кружки осуществляется автоматом защиты АЗСГК-2, расположенным на электрощитке бортпроводников, там же расположена зеленая лампа сигнализация включенного поло жения кружки. Электрическая схема кружки выполнена аналогично электросхеме кипятильника КУ-200/115.

#### На главную

#### Холодильник

Холодильник СХШ-170А расположен по левому борту у шп. № 33.

Холодильник питается переменным током напряжением 200В частотой 400Гц от РК кухни через автомат. Автомат защиты включения холодильника расположен на электрощитке бортпроводника.

На главную

Кипятильник стационарный КС-90С

Кипятильник стационарный КС-90С предназначен для выдачи кипятка порциями 3 л.

Кипятильник питается переменным током напряжением 200В частотой 400Гц от РК кухни и от сети постоянного тока через АЗС, установленный на щитке бортпроводника. Производительность кипятильника 90 л/час. Потребляемый ток не более 29А. Закипание воды предусмотрено при температуре 90 - 92° С. Выдача кипятка порциями 3 л. (без перерыва слива) составляет 2 мин. с учетом времени заполнения сборника кипятка (чайника.).

Время выхода на температурный режим от первоначального включения не более 7 минут. Режим работы длительный.

Кипятильник состоит из бака, трех электромагнитных кранов, терморезистора, двух датчиков уровня, выключателя включения кнопки слива, двух табло ("ВКЛЮЧЕНО", "ГОТОВО") и трех трубчатых электронагревателей.

При включении выключателя "ВКЛ." загорается табло "ВКЛЮЧЕНО"; открывается электромагнитный кран заправки и схема включения становится на самоблокировку.

При покрытии трубчатых электронагревателей водой, по команде нижнего датчика уровня, через контактор напряжение 200В подается на электронагреватели - идет нагрев воды и дальнейшее наполнение водой бака. По заполнении бака водой по команде верхнего датчика уровня обесточивается электромагнитный кран заправки.

При достижении температуры воды 90 - 92° С по команде терморезистора, обесточиваются электронагреватели и загорается табло "ГОТОВО".

При нажатии на кнопку "СЛИВ ПОРЦИИ" подается питание на электромагнитный кран слива кипятка. Слить можно 3 литра. После слива 3-х литров кипятка по команде нижнего датчика уровня, гаснет табло "ГОТОВО", слив прекращается, а включается опять электромагнитный кран заправки и т.д.

При обесточивании шины буфета через дренажный электромагнитный кран происходит слив воды из кипятильника в раковину буфета-кухни.

На главную

Электрооборудование водоснабжения

На самолете установлен водобак, предназначенный для хранения воды в системе снабжения питьевой водой. При работе системы вода из водобака по магистральным трубопроводам под давлением подается к точкам потребления. Давление в баке создается при помощи двух компрессоров КПВ-1 с электроприводом.

Электропривод представляет собой асинхронный электродвигатель, получающий питание от сети переменного тока 200В через автомат защиты АЗ3К-5.

Автоматы защиты обоих компрессоров установлены в РК кухни (шина бытовых приборов).

Питание цепи управления компрессоров осуществляется от сети постоянного тока через автоматы защиты АЗСГК-2, установленных на правой панели АЗС.

Включение каждого компрессора осуществляется своим выключателем, которые установлены на пульте бортинженера.

При помощи сигнализаторов давления С-3М (по одному для каждого компрессора) поддерживается давление в водобаке от 1,65 кгс/см2 до 1,95 кгс/см2.

В случае отсутствия воды в водобаке разрывается цепь питания обоих компрессоров по команде датчика уровня ДСМК12-4.

Уровень воды в водобаке измеряется при помощи системы измерения воды СИВ2-1.

В состав системы входят: датчик ДСМК12-4, коммутационное устройство УКЧ-2 и индикаторное табло.

Датчик ДСМК12-4 состоит из магнитоуправляемых контактов и поплавков с постоянными магнитами.

Индикаторное табло представляет собой пакет из четырех светосигнальных табло. Одно индикаторное табло установлено на пульте бортинженера, второе - на водозаправочной панели. Световые табло выдают информацию "0", "1/4", "1/2", и "1" вместимости водобака.

Питание системы измерения воды осуществляется с правой панелй АЗС через автомат защиты АЗСГК-2.

На главную

Подогреватель воды ПВД200К

Для подогрева воды, поступающей к крану-смесителю, установлен подогреватель. Подогреватель обеспечивает температуру воды на выходе 48 ± 5° и имеет терморегулирующее устройство для автоматического регулирования температуры воды в указанных пределах и для защиты его от перегрева в аварийном режиме (включение без воды).

Питание подогревателя воды осуществляется от сети трехфазного переменного тока 200В частотой 400Гц (шины бытового оборудования) через автомат защиты АЗ3К-5, установленный в РК кухни.

Включение питания подогревателя вода осуществляется автоматом защиты АЗСГК-5, расположенным на электрощитке бортпроводника.

Для контроля исправности подогревателя воды используется кнопка, при нажатии которой должна загореться лампа сигнализации.

На главную

Насос промывки унитаза ЭЦН-89

Питание насоса осуществляется от сети трехфазного переменного тока напряжением 200В частотой 400Гц (от шин бытового оборудования) через автомат защиты АЗ3К-2, установленный в панели генераторов правой.

Включение питания насоса осуществляется кнопкой, расположенной в туалете. При нажатии на кнопку цепь питания насоса остается под током на время 7 - 10 секунд.

Цепь управления насосом получает питание от сети постоянного тока через автомат АЗСГК-2, установленным на правой панели АЗС.

##### На главную

##### ОСВЕЩЕНИЕ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Освещение и световая сигнализация предназначены для обеспечения безопасного пилотирования самодета, для освещения внутри самолета в полете и технического обслуживания его на аэродроме в условиях ограниченной видимости.

Внутри самолета освещается кабина экипажа, пассажирские салоны, технические отсеки и грузовые помещения. В случае необходимости для освещения могут быть использованы переносные лампы.

Внешнее осветительное оборудование самолета включает в себя устройства, обеспечивающие освещение взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, освещение эмблемы самолета и порогов дверей.

Освещение осуществляется светильниками с применением люминесцентных ламп и ламп накаливания.

Сигнализация внутри самолета осуществляется световыми (с применением ламп накаливания) и звуковыми сигнализаторами.

Внешнее светосигнальное оборудование включает в себя аэронавигационные огни, габаритные огни и импульсный маяк. Управление светотехническими и светосигнальными устройствами производится с пультов и щитков членов экипажа или со специальных щитков, установленных в буфете-кухне, технических отсеках и грузовых помещениях.

Питаются потребители постоянным током напряжением 27В и переменным током напряжением 115В.

Для замены перегоревших ламп и предохранителей в шкафу переднего буфета-кухни находится коробка с запасными лампами накаливания и предохранителями.

На главную