На главную

Питание бортсети от выпрямителей ВУ-6Б

Выпрямители ВУ-6Б №1 и № 2 являются основными источниками питания сети постоянного тока в полете и на аэродроме. Выпрямитель ВУ-6Б №3 является резервным и включается в работу при отказах выпрямителей ВУ-6Б .№ I или № 2, а также включается в сеть параллельно ВУ №1 и № 2 на время запуска ВСУ.

Каждый выпрямитель работает в комплекте со следующей аппаратурой:

- дифференциально-минимальным реле ДМР-200ВУ;

- блоком защиты БЗА-ЗД.

Выпрямительные устройства ВУ установлены в техническом отсеке №1: ВУ № I и резервный - в районе шпангоутов № 8 - 9 (левый борт); ВУ № 2 - в районе шпангоутов № 7 - 8 (правый борт). Дифференциально-минимальные реле ДМР установлены в панелях АЗС: ДМР №1 и № 3 - на левой панели; ДМР № 2 - на правой. Блоки защиты БЗА установлены в техническом отсеке № I: БЗА № I - на перегородке шп.№14; № 2 - на правом борту в районе шп.№13; резервный - на правом борту в районе шп. № 9 - 10.

Выпрямительное устройство ВУ-6Б

ВУ предназначено для преобразования трехфазного переменного тока в постоянный и для питания силовых установок в самолетных сетях.

В сети постоянного тока устройство может быть использовано:

- при одиночной работе и работе параллельно с аккумуляторной батареей;

- при параллельной работе нескольких устройств как между собой, так и с аккумуляторными батареями.

Устройство применяется в различных климатических условиях, включая тропические. Охлаждение устройства воздушное, принудительное, осуществляемое с помощью встроенного вентилятора.

# Основные технические данные

Напряжение питающей сети...................................... 208В

Число фаз питающей сети......................................... 3

Частота питающей сети ........................................... 400Гц

Потребляемый ток ................................................... 25А

Напряжение на выходе устройства.......................... 28,5 В

Ток на выходе устройства ....................................... 200А

Чередование фаз напряжения питания .................. прямое

ПРИМЕЧАНИЕ: При подаче напряжения питания с прямым чередованием фаз вентилятор вращается в направлении, указанном стрелкой на электродвигателе АДС-130.

Диапазон изменения напряжения на выходе устройства при изменениях напряжения питания в пределах 210 - 200 В, частоты в пределах 400Гц - 5% и нагрузки в пределах 20 - 200А - от 30 до 25В при всех условиях. Перегрузочная способность устройства (при всех условиях):

- при токе нагрузки 300А (в течение 2 мин.) напряжение на выходе не менее 22В.

Максимальное напряжение на выходе устройства при напряжении питания 210В, частоте 400Гц ± 5%, токе нагрузки 2А - не более 31В при всех условиях.

Выходное напряжение постоянного тока при напряжении питания 206В, частоте 400Гц и нормальной температуре окружающей среды при питании от генератора ГТ40ПЧ6:

- при токе нагрузки 2А не более 30,5В;

- при токе нагрузки 20А не более 29,5В;

- при токе нагрузки 200А не более 27,2В;

- при токе нагрузки 300А не менее 24,6В (в теч.мин.).

Ток холостого хода при напряжении 210В и частоте 400Гц - не более 5А.

При токе нагрузки 200А, напряжения 210В и частоте 400Гц после проведения теплового режима потребляемый устройством ток - не более 25А.

КПД устройства - не менее 0,82.

Пульсация выходного напряжения - не более 8% от номинального значения напряжения на выходе устройства. Режим работы - продолжительный.

На главную