На главную

Система постоянного тока

I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Аккумулятор | # ТП-400 | 4 | Нет показаний на вольтметре и аккум-р не включается в сеть. | Контейнеры аккумуляторов
2. | Напряжение аккумулят. | # ПМ-5 | 4 | Нет показаний вольтметра. | --
3. | Ток аккумуляторов | ПМ-10 | по 2 шт. (8 шт) | Нет показаний амперметра в с оответств. положении галетного переключателя. | Аккум №1 - левая панель АЗС Аккум. № 2 - правая панель АЗС Аккум. № 3, 4 - РК ВСУ и аккумуляторов
4. | Включение аккумуляторов на сеть | ПМ-2 | 4 | Аккумулятор не включается в сеть. | --
5. | Сигнализация соединения сетей. | # ПМ-2 | 2 | Не горит лампа "Сети соединены" | РК ВСУ и аккумуляторов
6 | Ручное соединение сетей. | # АЗСГК-2 | 2 | При выключении обоих АЗС не соединяются сети. | Лев. панель АЗС - I шт. Прав. панель АЗС - I шт.
7 | Соедин. сетей при запуске ВСУ. | # ПМ-5 | 2 | Не соединяются обе сети при запуске ВСУ. | РК 27В задн. лев. - I шт. РК 27В зада. прав.- I шт.
8 | Питание ВУ № I. | АЗЗК-25 | I | Не работает ВУ № I. | РК 115/200В лев.
9 | Питание ВУ № 2. | АЗЗК-25 | I | Не работает ВУ № 2. | РК 115/200В прав.
10 | Питание ВУ резервный | АЗ3К-25 | 3 | Не работает ВУ рез. от сети I или 3 или от лев. автономн. шины. | РК 115/200В лев. - I шт. РК 115/200В прав. - I шт. Лев. панель генерат.-1 шт.
11 | Управление ВУ. | АЗСГК-2 | 6 | Не работает соответств. ВУ при выключении обоих АЗС. | Лев. панель АЗС- 3 шт. Прав. панель АЗС - 3 шт.
12 | Блок защиты БЗА. | ПМ-2 | по 3 шт, (9 шт.) | Не работает соответствующий ВУ. | РК 115/200В лев. - 3 шт. РК 115/200В прав. - 9 шт.
13 | Лев. (прав.) сеть от аккумуляторов | АЗСГК-2 | 2 | Не горит соответств. лампа "Лев (прав.) сеть от аккумул." | Лев. панель АЗС - I шт. Прав. панель АЗС - I шт.

На главную