# На главную

# Обогрев сливных насадков

Электрообогрев сливных насадков предназначен для защиты их от обледенения с целью обеспечения слива через них воды из центрального буфета-кухни и задних туалетов.

В систему обогрева входят:

1. Нагревательные элементы, встроенные в каждый насадок;

2 Два переключателя "СЛИВНЫЕ НАСАДКИ" включения и контроля систем, установленные на дополнительном электрощитке бортинженера (пульт бортинженера);

3. Два светосигнализатора исправности нагревательных элементов и одна кнопка их проверки, установленные вблизи переключателей.

Питание нагревательного элемента насадка осуществляется переменным током 115В из РК кухни через автомат защиты АЗФ1К-2.

Включение нагревательных элементов и их проверка производится переключателями и реле.

Для проверки исправности нагревательных элементов сливных насадков имеются два светосигнализатора.

Цепь включения и контроля получает питание от шины постоянного тока из правой панели АЗС через автомат защиты АЗСГК-2.

В полете при установке переключателя в положение "ВКЛЮЧЕНО" (на обогрев) напряжение +27В поступает на обмотку реле, которое срабатывает и своими замкнувшимися контактами включает нагревательный элемент насадка.

При установке переключателя в положение "ПРОВЕРКА" напряжение +27В поступает на обмотку реле. Минусовая цепь обмотки замкнута на корпус через нормально замкнутые контакты реле и нагревательный элемент насадка. Реле срабатывает и своими контактами включает светосигнализатор исправности нагревательного элемента.

Нажатием кнопки напряжение +27В поступает непосредственно на светосигнализатор, который загорается при неисправности его лампы.

Принципиальная электросхема обогрева сливного насадка:

1 — сливной насадок НС-3-115М;

2 — реле ТКЕ22П1ГА включения нагревательного элемента сливного насадка;

3 — переключатель ППНГ-15К включения и проверки нагревательного элемента;

4 — кнопка 2 КНР проверки исправности лампы светосигнализатора,

5 — резистор ОМЛТ-2-470 Ом ± 10%;

6 — светосигнализатор исправности нагревательного элемента;

7 — реле РЭС-48Б проверки исправности нагревательного элемента

На главную